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前    言


本文件按照GB/T   1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件代替GB 30255—2019《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》,与 GB   30255—2019 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)     更改了范围，增加了LED  高天棚灯和替换型双端 LED  灯，扩大了LED  筒灯光束角范围，明确 了不适用的产品(见第1章，2019年版的第1章);
b)    增加了“LED  高天棚灯 ”“LED  照明产品光效”“LED  照明产品能效限定值”“待机模式”“待机 功率”的术语和定义，删除了“LED 筒灯能效限定值”“定向集成式 LED  灯能效限定值”“非定 向自镇流 LED 灯能效限定值”(见第3章，2019年版的第3章);
c)     更改了室内照明用LED  产品能效等级规定(见4.1,2019年版的4.1);
d)    增加了可调光、可调色温产品的能效修正要求(见4.1.8);
e)     增加了产品规格分界点明示值允许偏差要求(见4.1.9);
f)     更改了显色指数要求(见4.3,2019年版的4.3);
g)  增加了待机功率要求(见4.4);
h)    删除了光通维持率要求(见2019年版的4.4);
i)     更改了试验方法，增加了测试电压以及可调光、可调色温产品测试条件，增加了待机功率试验 方法，删除了光通维持率试验方法(见第5章，2019年版的第5章);
j)     增加了标准实施时间要求(见第6章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2013年首次发布为GB 30255—2013;
——2019年第一次修订；
——本次为第二次修订。
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[bookmark: bookmark3]1    范 围

本文件规定了室内普通照明用LED  筒灯、定向集成式 LED  灯、非定向集成式 LED 灯 、LED  高天 棚灯、替换型双端 LED 灯(以下简称双端LED 灯)的能效等级、能效限定值、试验方法和标准的实施。
本文件适用于下列产品。
a)     以 LED 为光源，电源电压不超过 AC  250  V,光束角≥24°,遮光角<40°的 LED 筒灯。不包括 使用集成式LED 灯的 LED 筒灯，光束角可调的 LED 筒灯或带有截光罩的LED 筒灯。
b)   电源电压为 AC   220   V,灯头符合 GU10 、B22 、E14或 E27  的要求，PAR16 、PAR20 、PAR30、 PAR38  系列的定向集成式 LED 灯 。
c)    电源电压为AC  220  V,采用符合 GB/T    1406.1的螺口式灯头或符合GB/T    1406.5的卡口式 灯头的非定向集成式 LED 灯，不包括具有外加光学透镜设计的非定向集成式 LED 灯。
d)    电源电压不超过1000 V 的 LED  高天棚灯，不包括使用集成式LED  灯的LED  高天棚灯。
e)    电源电压为AC     220V,额定功率≤125 W, 标称长度≤1500 mm,  光束角≥120°的替换型双端 LED 灯 。
对于具有附加功能的室内照明 LED 产品，仅考核其照明功能。
本文件不适用于带有非白光的 LED  照明产品以及额定相关色温包含<2700 K 部分或>6500 K 部分的LED 照明产品。

[bookmark: bookmark4]2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。
GB/T    1406.1    灯头的型式和尺寸  第1部分：螺口式灯头
GB/T    1406.5    灯头的型式和尺寸  第5部分：卡口式灯头
GB/T   2900.65    电工术语  照明
GB/T   24826    普通照明用LED 产品和相关设备  术语和定义
GB/T   24908    普通照明用非定向自镇流 LED 灯  性能要求
GB/T   29293    LED 筒灯性能测量方法
GB/T   29294    LED  筒灯性能要求
GB/T   29296    反射型自镇流 LED  灯  性能要求
GB/T    31897.201    灯具性能  第2-1部分：特殊要求  LED  灯具
GB/T   36949    双端LED  灯(替换直管形荧光灯用)  性能要求
GB/T   39018    智能照明设备  非主功能模式功率的测量
GB/T   43627    双端LED  灯(替换直管形荧光灯用) 安全规范

[bookmark: bookmark5]3    术语和定义

GB/T   2900.65、GB/T  24826 、GB/T  29294 、GB/T  39018 、GB/T  43627 界定的以及下列术语和定义
GB   30255—2026

1




[bookmark: bookmark15]GB   30255—2026

适用于本文件。
3.1
LED 高天棚灯  LED  high  bay  luminaire
用于工厂、仓库、体育场馆、商场等公共建筑照明， 一般安装高度不低于4 m  的固定式通用 LED 灯具。
3.2
LED 照明产品光效  luminous efficacy of LED product
LED 照明产品发出的总光通量与其实际消耗功率的比值。
注 ：光效用流明每瓦(Im/W)  表示。
3.3
LED 照明产品能效限定值  minimum allowable values of energy efficiency for LED product
在标准规定的测试条件下，LED 照明产品光效的最低允许值。
3.4
待机模式  standby   mode
LED 照明产品连接到电源电压，照明功能关闭，可通过外部触发信号而非网络触发信号激活的 模式。
注 ：外部触发信号如传感信号、定时信号。
3.5
待机功率  standby  power
在待机模式下，LED  照明产品消耗的功率。
注：待机功率用瓦特(W)表示。

[bookmark: bookmark1]4  技术要求

[bookmark: bookmark1]4.1  能效等级
4.1.1  室内照明用LED 产品能效等级分为3级，其中1级能效最高。
4.1.2  各等级LED  筒灯光效不应低于表1的规定。
表 1  LED  筒灯能效等级

	光束角
(°)
	额定功率
W
	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 Im/W

	
	
	
	1级
	2级
	3级

	
≤60
	≤12
	CCT<3500
	90
	75
	50

	
	
	CCT≥3500
	95
	80
	55

	
	>12
	CCT<3500
	95
	80
	55

	
	
	CCT≥3500
	100
	85
	60

	

>60
	≤5
	CCT<3500
	105
	90
	65

	
	
	CCT≥3500
	110
	95
	70

	
	>5
	CCT<3500
	115
	100
	75

	
	
	CCT≥3500
	120
	105
	80

	对于额定一般显色指数R≥90的LED筒灯，其各等级光效规定值相应降低101m/W
对于光束角>60°且遮光角>20°的LED筒灯，其各等级光效规定值相应降低51m/W,可与高显色指数的光效降低 叠加
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4.1.3  各等级定向集成式LED  灯光效不应低于表2的规定。
表 2  定向集成式LED  灯能效等级

	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 lm/W

	
	1级
	2级
	3级

	CCT<3500
	105
	95
	80

	CCT≥3500
	110
	100
	85

	对于额定一般显色指数R≥90的定向集成式LED灯，其各等级光效规定值相应降低101m/W


4.1.4  各等级非定向集成式 LED 灯( LED 灯丝灯除外)光效不应低于表3的规定。
表 3  非定向集成式 LED 灯(LED 灯丝灯除外)能效等级

	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 lm/W

	
	1级
	2级
	3级

	CCT<3500
	135
	110
	75

	CCT≥3500
	145
	120
	85

	对于额定一般显色指数Ra≥90的非定向集成式LED灯，其各等级光效规定值相应降低101m/W


4.1.5  各等级 LED 灯丝灯光效不应低于表4的规定。
表 4  LED  灯丝灯能效等级

	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 1m/W

	
	1级
	2级
	3级

	CCT<3500
	155
	130
	75

	CCT≥3500
	165
	140
	85

	对于额定一般显色指数R≥90的LED灯丝灯，其各等级光效规定值相应降低10 lm/W


4.1.6  各等级LED  高天棚灯光效不应低于表5的规定。
表 5  LED  高天棚灯能效等级

	额定功率
W
	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 lm/W

	
	
	1级
	2级
	3级

	≤100
	CCT<3500
	155
	130
	85

	
	CCT≥3500
	165
	140
	95
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表 5  LED  高天棚灯能效等级( 续 )

	额定功率
W
	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 lm/W

	
	
	1级
	2级
	3级

	>100
	CCT<3500
	170
	145
	100

	
	CCT≥3500
	180
	155
	110

	对于额定一般显色指数R≥80的LED高天棚灯，其各等级光效规定值相应降低10Im/W


4.1.7  各等级双端 LED 灯光效不应低于表6的规定。
表 6  双端 LED  灯能效等级

	额定相关色温
(CCT)
K
	光效 lm/W

	
	1级
	2级
	3级

	CCT<3500
	160
	135
	90

	CCT≥3500
	170
	145
	100

	对于额定一般显色指数R≥80的双端LED灯，其各等级光效规定值相应降低101m/W


4.1.8  对于可调光或可调色温产品，其各等级光效规定值在对应表格基础上降低101m/W,  可与表1~
表6中的光效降低叠加。
4.1.9   表1～表6中产品规格分界点明示值允许偏差应符合表7的要求。
表 7  明示值允许偏差

	项 目
	分界点
	允许偏差

	额定相关色温
(CCT)
K
	2700
	2725±145

	
	3500
	3465±245

	
	6500
	6530±510

	
功率
W
	5
	5±0.5

	
	12
	12±1.2

	
	100
	100±10

	光束角
(°)
	24
	24±3

	
	60
	60±3



[bookmark: bookmark6]4.2  能效限定值
LED 照明产品能效限定值分别为对应表格中3级。
[bookmark: bookmark7]4.3  显色指数
4.3.1  LED  筒灯、定向集成式 LED 灯、非定向集成式 LED 灯的一般显色指数R。额定值不应低于80,
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实测值相对于额定值的降低不应大于3。初始特殊显色指数 R,  实测值应大于0。
4.3.2  LED 高天棚灯、双端 LED  灯的一般显色指数 R。额定值不应低于70,实测值相对于额定值的降 低不应大于3。
[bookmark: bookmark8]4.4  待机功率
具有待机模式的 LED 照明产品，其待机功率不应超过2.5 W。

[bookmark: bookmark9]5    试验方法

[bookmark: bookmark10]5.1    测试条件
5.1.1    对于交流供电的产品，应在制造商明示的额定输入电压下进行测试。如制造商明示额定输入电 压范围且其中包含220 V, 应在220V、频率50 Hz 进行测试，否则根据电压范围优先选取电压380 V 或 1000 V、频率50 Hz 进行测试。对于直流供电的产品，应在制造商明示的额定输入电压或电流下，如制 造商未明示则在额定输入电压范围下限值进行。
5.1.2  对于可调光的LED 照明产品，应在最大输出功率下进行测试。对于可调色温的LED 照明产品， 应在制造商明示的相关色温状态下进行测试，如制造商未明示则在产品额定相关色温范围下限值进行  测试。同时具有可调光和可调色温功能的 LED 照明产品，应在制造商明示的工作状态下进行测试，如  制造商未明示则在产品额定相关色温范围下限值的最大输出功率下进行测试。
5.1.3  对于具有附加功能的 LED  照明产品，测试时与照明不相关的功能应处于关闭状态。
[bookmark: bookmark11]5.2    光效、相关色温和显色指数
5.2.1  LED 筒灯的光效、相关色温、显色指数应按照GB/T    29293中规定的试验方法测试。
5.2.2  定向集成式LED  灯的光效、相关色温、显色指数应按照GB/T    29296 中规定的试验方法测试。
5.2.3  非定向自镇流 LED 灯的光效、相关色温、显色指数应按照GB/T    24908 中规定的试验方法测试。
5.2.4  LED  高天棚灯的光效、相关色温、显色指数应按照GB/T     31897.201中规定的试验方法测试。 5.2.5  双端LED  灯的光效、相关色温、显色指数应按照GB/T    36949 中规定的试验方法测试。
[bookmark: bookmark12]5.3    待机功率
LED 照明产品的待机功率应按照GB/T    39018中规定的试验方法测试。

[bookmark: bookmark13]6    标准的实施

[image: ]对于本文件实施之前生产或进口的产品，自本文件实施之日起第25个月开始实施。
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