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[bookmark: bookmark1]第一篇 通用规范汇编
编者注：建设部最近发布了一批通用技术类规范（简称通用规范）。其每个规范 全部条文必须严格执行。
通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象，以勘察、 设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。通用规范是对各类项目共性  的、通用的专业性关键技术措施的规定。
——引自：各通用规范前言部分
通用规范原文请点击《通用规范汇编》获取。
小编在这里罗列了现行的所有通用规范及其取代的强制性条文，方便大家查阅：
[bookmark: bookmark2]1.《工程结构通用规范》GB55001-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 第 3.2.1 、3.3.1 条
2.《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 第 3.2.1 、3.3.2 条
3.《港口工程结构可靠性设计统一标准》GB50158-2010 第 3.0.2 、3.0.3（1）、7.2.6、 7.2.7 条（款）
4.《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》GB50199-2013 第 3.2.1、第 3.3.1 条
5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 第 3.1.2 、3.1.3 、3.2.3 、3.2.4 、5.1.1 、5.1.2、 5.3.1 、5.5.1 、5.5.2 、7.1.1 、7.1.2 、8.1.1 、8.1.2 条
6.《有色金属工程结构荷载规范》GB50959-2013 第 3.2.1 、3.2.2 、4.1.1 、4.3.1（1、 2）、9.1.1 条（款）
7.《石油化工建（构）筑物结构荷载规范》GB51006-2014 第 3.0.2 、3.0.3 条
8.《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165-2010 第 5.1.3 条
[bookmark: bookmark3]2.《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）第 1.0.2 、1.0.4 、3.1.1 、3.3.1、 3.3.2 、3.4.1 、3.5.2 、3.7.1 、3.7.4 、3.9.1 、3.9.2 、3.9.4 、3.9.6 、4.1.6 、4.1.8 、4.1.9 、 4.2.2 、4.3.2 、4.4.5 、5.1.1 、5.1.3 、5.1.4 、5.1.6 、5.2.5 、5.4.1 、5.4.2 、5.4.3 、6.1.2 、 6.3.3 、6.3.7 、6.4.3 、7.1.2 、7.1.5 、7.1.8 、7.2.4 、7.2.6 、7.3.1 、7.3.3 、7.3.5 、7.3.6、
7.3.8 、7.4.1 、7.4.4 、7.5.7 、7.5.8 、8.1.3 、8.3.1 、8.3.6 、8.4.1 、8.4.2 、8.5.1 、10.1.3、 10.1.12 、10.1.15 、12.1.5 、12.2.1 、12.2.9 条
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2.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 第 1.0.3 、3.0.2 、3.0.3 条
3.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003 第 1.0.3 、3.4.4、
3.4.5 、3.6.2 、3.6.3 、4.1.1 、4.1.4 、4.2.2 、4.2.5 、5.1.1 、5.1.4 、5.1.10 、5.1.11 、5.4.1、
5.4.2 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 、6.1.2 、6.1.5 、7.2.8 、9.1.5 、10.1.2 条 4.《建筑机电工程抗震 设计规范》GB50981-2014 第 1.0.4 、5.1.4 、7.4.6 条
5.《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011 第 3.1.3 、3.1.4 、4.2.1 、6.3.2 、6.4.2 、8.1.1、 9.1.3 条
6.《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008 第 1.0.4 、1.0.5 条
7.《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015 第 3.3.1 、3.3.2 条
8.《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013 第 4.1.1 、7.1.6 条
9.《底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程》JGJ248-2012 第 3.0.2 、3.0.6 、3.0.9、 5.1.15 、5.5.28 、6.2.1 、6.2.3 、6.2.5 、6.2.8 、6.2.13 、6.2.15 条
[bookmark: bookmark4]3.《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
规范解读：
1.地基基础的施工及验收
2.天然地基与处理地基的施工及验收
3.桩基施工及验收
4.基础施工与验收
5.基坑（含支护）工程施工及验收
6.边坡工程

废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第 3.0.2 、3.0.5 、5.1.3 、5.3.1 、5.3.4、 6.1.1 、6.3.1 、6.4.1 、7.2.7 、7.2.8 、8.2.7 、8.4.6 、8.4.9 、8.4.11 、8.4.18 、8.5.10、
8.5.13 、8.5.20 、8.5.22 、9.1.3 、9.1.9 、9.5.3 、10.2.1 、10.2.10 、10.2.13 、10.2.14、 10.3.2 、10.3.8 条
2.《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2019 第 5.7.3 、6.1.1 、7.1.1 、7.4.5 条（部分强 条）
3.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 第 4.5.3 、12.1.9 、13.1.1 条
4.《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013 第 3.0.3 、5.2.2 、5.2.16 条
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5.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 第 4.1.8 、4.5.4 、5.1.12 、5.2.10、 5.4.8 条
6.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 第 5.1.3 条
7.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第 3.1.3 、3.3.6 、18.4.1 、19.1.1 条
8.《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019 第 3.0.1 、8.0.9 条
9.《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011 第 6.1.3 条
10.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 第 5.5.8 、5.11.4 、6.1.3 、6.9.8 条
11.《高填方地基技术规范》GB51254-2017 第 3.0.11 条
12.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011 第 3.0.2 、3.0.3 、6.1.7 条
13.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 第 3.0.5 、4.4.2 、5.4.2 、6.2.5 、6.3.2、 6.3.10 、6.3.13 、7.1.2 、7.1.3 、7.3.2 、7.3.6 、8.4.4 、10.2.7 条
14.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第 3.1.3 、3.1.4 、5.2.1 、5.4.2 、5.5.1 、5.5.4、 5.9.6 、5.9.9 、5.9.15 、8.1.5 、8.1.9 、9.4.2 条
15.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 第 4.3.4 、9.2.3 、9.2.5 、9.4.5 条
16.《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111-2015 第 3.1.9 条
17.《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118-2011 第 3.2.1 、6.1.1 、8.1.1 条
18.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 第 3.1.2 、8.1.3 、8.1.4 、8.1.5 、8.2.2 条
19.《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165-2010 第 3.0.4 、3.0.5 、6.5.5 、6.6.3 条
20.《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2010 第 13.2.4 条
21.《三叉双向挤扩灌注桩设计规程》JGJ171-2009 第 3.0.3 、4.0.2 条
22.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第 5.4.5 条
23.《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 第 5.1.5 条
24.  《建筑工程逆作法技术标准》JGJ432-2018 第 3.0.4 、3.0.9 、7.1.4 、8.1.5 条
25.《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019 第 3.0.4 条
[bookmark: bookmark5]4.《组合结构通用规范》GB55004-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《钢-混凝土组合结构施工规范》GB50901-2013 第 4.1.2 、10.2.1 条
2.《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB50917-2013 第 4.2.2 条
3.《钢管混凝土结构技术规范》GB50936-2014 第 3.1.4 、9.4.1 条
4.《钢管混凝土拱桥技术规范》GB50923-2013 第 7.4.1 、7.5.1 条
5.《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010 第 3.0.4 、3.0.6 、3.0.7 、4.5.1、
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4.7.1 条
6.《组合结构设计规范》JGJ138-2016 第 3.1.5 、3.2.3 、4.3.8 条
[bookmark: bookmark6]5.《木结构通用规范》GB55005-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《木结构设计标准》GB50005-2017 第 3.1.3 、3.1.12 、4.1.6 、4.1.14 、4.3.1 、4.3.4、 4.3.6 、7.4.11 、7.7.1 、11.2.9 条
2.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012 第 4.2.1 、4.2.2 、4.2.12 、5.2.1、 5.2.2 、5.2.7 、6.2.1 、6.2.2 、6.2.11 、7.1.4 条
3.《防腐木材工程应用技术规范》GB50828-2012 第 4.1.1 、7.1.10 条。
[bookmark: bookmark7]6.《钢结构通用规范》GB55006-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《钢结构设计标准》GB50017-2017 第 4.3.2 、4.4.1 、4.4.3 、4.4.4 、4.4.5 、4.4.6、 18.3.3 条
2.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 第 3.0.6 、4.1.3 、4.1.7 、4.2.1 、4.2.3、 4.2.4 、4.2.5 、4.2.7 、9.2.2 、10.2.3 条
3.《高耸结构设计标准》GB50135-2019 第 5.1.2 、7.1.5 条
4.《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012 第 3.7.2（3）、5.1.1 、7.7.7 、8.2.14、
8.2.15 、9.2.3（1）、9.2.15（2）、10.2.7 、10.2.10 、10.2.15 、11.2.8 、12.2.7 、13.2.8、 22.2.4 、22.2.9 、22.2.11 、22.4.5 、24.2.4 、24.2.11 、24.3.5 条（款）
5.《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020 第 4.2.1 、4.3.1 、4.4.1 、4.5.1、 4.6.1 、4.7.1 、5.2.4 、6.3.1 、8.2.1 、11.4.1 、13.2.3 、13.4.3 条
6.《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322-2011 第 4.1.1 、4.2.3 、5.1.2 、5.5.3（3）、6.4.2 条（款）
7.《钢结构焊接规范》GB50661-2011 第 4.0.1 、5.7.1 、6.1.1 、8.1.8 条
8.《钢结构工程施工规范》GB50775-2012 第 11.2.4 、11.2.6 条
9.《钢筒仓技术规范》GB50884-2013 第 4.1.1 、4.2.2 、5.1.2 、6.1.2 条
10.《机械工业厂房结构设计规范》GB50906-2013 第 5.3.2 、6.1.7 、9.1.8（5）、9.6.12
（9）条（款）
11.《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB51008-2016 第 3.1.2 、8.1.2 条
12.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第 14.2.5 条
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13.《高耸结构工程结构施工质量验收规范》GB51203-2016 第 4.5.1 、5.2.5 、5.7.4 条
14.《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第 3.1.8 、3.4.5 、4.3.1 、4.4.1 、4.4.2 条
15.《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 第 3.1.7 、4.3.1 、6.1.2 、6.2.6、 6.4.5 、6.4.8 条
16.《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015 第 3.6.1 、3.7.1 、3.7.3 、5.2.4 、5.3.1、 5.4.5 、6.1.5 、6.4.1 、6.4.2 、6.4.3 、6.4.4 、7.5.2 、7.5.3 、8.8.1 条
17.《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010 第 3.1.2 、3.1.8 、4.4.3 、5.1.4 、5.1.5 条
18.《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227-2011 第 3.2.1 、4.5.3 、12.0.2 条
19.《索结构技术规程》JGJ257-2012 第 5.1.2 、5.1.5 条
[bookmark: bookmark8]7.《砌体结构通用规范》GB55007-2021
1.   砌体结构基本规定——解读《GB55007-2021 砌体结构通用规范》
2.   砌体施工相关规定——解读《GB55007-2021 砌体结构通用规范》
3.   砌体结构检测、验收相关规定——解读《GB55007-2021 砌体结构通用规范》
4.   砌体结构材料 3.1——解读《GB55007-2021 砌体结构通用规范》
5.    砌体结构之块体材料 3.2——解读《GB55007-2021 砌体结构通用规范》
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《砌体结构设计规范》GB50003-2011 第 3.2.1 、3.2.2 、3.2.3 、6.2.1 、6.2.2 、6.4.2、 7.1.2 、7.1.3 、7.3.2（1 、2）、9.4.8 、10.1.2 、10.1.5 、10.1.6 条（款）
2.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 第 4.0.1（1 、2）、5.2.1 、5.2.3、 6.1.8 、6.1.10 、6.2.1 、6.2.3 、7.1.10 、7.2.1 、8.2.1 、8.2.2 、10.0.4 条（款）
3.《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 第 3.1.4 、3.2.1（1 、6）、3.2.2、 3.4.1 、5.4.2 、5.4.3 、5.5.2 条（款）
4.《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014 第 4.2.2 、6.2.4 、8.3.5 条
5.《约束砌体与配筋砌体结构技术规程》JGJ13-2014 第 5.1.1 、5.1.5 、5.1.8 、5.1.12、 5.3.1 、6.3.2 条

[bookmark: bookmark9]8.《混凝土结构通用规范》GB55008-2021
•   模板、钢筋、预应力、混凝土及装配式结构工程 5.2~5.5
•   混凝土结构施工及验收的一般规定 5.1
•   混凝土结构用其他材料 3.3
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•   混凝土结构用钢筋 3.2
•   混凝土结构用材料 3.1
•   基本规定
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1 ．《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）第 3.1.7 、3.3.2 、4.1.3、
4.1.4 、4.2.2 、4.2.3 、8.5.1 、10.1.1 、11.1.3 、11.2.3 、11.3.1 、11.3.6 、11.4.12 、11.7.14 条
2.《钢筋混凝土筒仓设计标准》GB50077-2017 第 3.1.7 、5.1.1 、5.4.3 、6.1.1（1 、3、 4）、6.1.3 、6.1.12 、6.8.5 、6.8.7 条（款）
3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 第 3.1.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.1.6 、3.1.7 条
4.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 第 6.1.2 条
5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第 4.1.2 、5.2.1 、5.2.3 、5.5.1、 6.2.1 、6.3.1 、6.4.2 、7.2.1 、7.4.1 条
6.《混凝土电视塔结构设计规范》GB50342-2003 第 4.1.4 、5.2.2 、6.2.1 、6.2.2 、8.1.2、 8.1.3 、8.1.4 条
7.《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018 第 4.2.2 、5.3.1 条
8.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 第 4.1.2 、5.1.3 、5.2.2 、6.1.3 、6.4.10、 7.2.4（2）、7.2.10 、7.6.3（1）、7.6.4 、8.1.3 条（款）
9.《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范》GB50669-2011 第 3.0.4 、3.0.5 、5.2.1、 5.4.3 、5.4.8 、5.5.1 、5.6.2 、8.0.3 、11.2.2 条
10.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014 第 3.1.8 条
11.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第 6.1.3 、11.1.4 条
12.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 第 3.8.1 、3.9.1 、3.9.3 、3.9.4 、4.2.2 、 4.3.1 、4.3.2 、4.3.12 、4.3.16 、5.4.4 、5.6.1 、5.6.2 、5.6.3 、5.6.4 、6.1.6 、6.3.2 、6.4.3 、 7.2.17 、8.1.5 、8.2.1 、9.2.3 、9.3.7 、10.1.2 、10.2.7 、10.2.10 、10.2.19 、10.3.3 、10.4.4、 10.5.2 、10.5.6 、11.1.4 条
13.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 第 3.0.6 、4.1.3 、5.1.7 、5.1.8 、6.0.1 、7.0.4 条
14.《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19-2010 第 3.2.1 条
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15.《钢筋混凝土薄壳结构设计规程》JGJ22-2012 第 3.2.1 条
16.《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 第 1.0.3 、3.1.10 条
17.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 第 6.2.5 条
18.《混凝土用水标准》JGJ63-2006 第 3.1.7 条
19.《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010 第 3.0.2 条
20.《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2016 第 3.1.1 、3.2.1 、6.3.7 条
21.《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011 第 3.1.2 、3.1.3 条
22.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016 第 3.0.5 条
23.《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014 第 3.1.3 、3.1.5 条
24.《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115-2006 第 3.2.4 、3.2.5 、7.1.1 、7.3.1、 7.3.4 、7.4.1 、8.1.4 、8.2.2 条
25.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 第 5.3.13 、6.1.2 、6.3.1 、6.3.4 、7.1.2、 7.3.1 、7.3.3 、9.3.1 、9.3.5 条
26.《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第 4.3.15 条
27.《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017 第 4.1.5 、6.2.5 、6.2.10 、7.0.2 条
28.《清水混凝土应用技术规程》JGJ169-2009 第 3.0.4 、4.2.3 条
29.《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010 第 3.0.1 条
30.《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256-2011 第 3.2.3 、6.0.7 、6.0.8 条
31.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 第 3.2.2 、7.0.6 条
32.《人工碎卵石复合砂应用技术规程》JGJ361-2014 第 8.1.2 条
33.《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ366-2015 第 4.1.6 、4.2.3 条
34.《预应力混凝土结构设计规范》JGJ369-2016 第 4.1.1 、4.1.6 条
35.《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ383-2016 第 4.1.8 条
36.《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ387-2017 第 4.1.3 条
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[bookmark: bookmark10]9.《燃气工程项目规范》GB55009-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第 3.2.1（1）、3.2.2 、3.2.3 、6.1.6 、6.3.1 、 6.3.2 、6.3.3 、6.3.8 、6.3.11（2 、4）、6.3.13 、6.3.15（1 、3）、6.4.4（2）、6.4.11、
6.4.12 、6.4.13 、6.5.3 、6.5.4 、6.5.5（2 、3 、4）、6.5.7（5）、6.5.12（2 、3 、6）、
6.5.13 、6.5.19（1 、2）、6.5.20 、6.5.22 、6.6.2（6）、6.6.3 、6.6.10（2 、5 、7）、
6.7.1 、9.2.4 、9.2.5 、9.2.10 、9.3.2 、9.4.2 、9.4.13 、9.4.16 、9.5.5 、9.6.3 、10.2.1 、10.2.7
（3）、10.2.14（1）、10.2.21（2 、3 、4）、10.2.23 、10.2.24 、10.2.26 、10.3.2（2）、 10.4.2 、10.4.4（4）、10.5.3（1 、3 、5）、10.5.7 、10.6.2 、10.6.6 、10.6.7 、10.7.1、
10.7.3 、10.7.6（1）条（款）
2.《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016 第 6.2.2 、6.2.3 条
3.《燃气冷热电联供工程技术规范》GB51131-2016 第 3.0.5 、3.0.6 、5.1.8 条
4.《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 第 3.0.13 、5.2.3 、5.2.4 、7.0.5 条
5.《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013 第 3.1.2 、3.1.5 、4.1.2 、4.6.16 条
6.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005 第 1.0.3 、1.0.4 、2.2.1 、5.4.10、 7.2.2 、9.1.2（2）、12.1.1 条（款）
7.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016 第 3.0.2 、3.0.9、 3.0.11 、5.2.5 、5.3.10 、6.1.4 、7.2.5 条
8.《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018 第 1.0.3 、7.1.7 条
9.《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009 第 3.2.1 、3.2.2 、4.2.1、 6.3.1 、6.4.1 、7.2.3 、8.1.3 、8.2.4 、8.2.5 、8.3.2 、8.3.3 条
10.《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013 第 3.0.1 、5.4.5 条
11.《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ 145-2010 第 4.3.9 、4.3.10 、4.3.11 、4.5.1、 5.1.8 、5.1.10 条

[bookmark: bookmark11]10.《供热工程项目规范》GB55010-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《燃气冷热电联供工程技术规范》GB51131-2016 第 9.1.8 、9.1.9 、9.3.1 条
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2.《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014 第 2.4.3 、5.1.9 、5.4.11 、5.4.15、 8.2.7 条
3.《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010 第 4.3.1 、7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 、7.4.4 、7.5.4、 8.2.8 、8.2.9 、8.2.20 、8.2.21 、8.2.22 、8.2.23 、10.4.1 、12.3.3 、12.3.4 、14.3.11 条
4.《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88-2014 第 2.2.6 、2.2.9 、2.2.10 条
5.《城镇供热管网结构设计规范》CJJ 105-2005 第 2.0.6 、2.0.7 、2.0.11 、4.2.1 、4.2.6、 6.0.6（1）条（款）
6.《城镇地热供热工程技术规程》CJJ 138-2010 第 5.1.3 、5.1.6 、9.2.5 、9.3.3 、11.0.5 条
7.《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200-2014 第 1.0.5 、4.2.6 、11.1.3 、14.9.11 条
8.《城镇供热系统抢修技术规程》CJJ 203-2013 第 3.1.4 、3.4.4 条

[bookmark: bookmark12]11.《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《预应力混凝土路面工程技术规范》GB50422-2017 第 3.0.5 、4.2.5 、4.3.1 条
2.《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017 第 3.0.3 、7.8.6 条
3.《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011（2019 版）第 5.1.5 、7.1.2 、7.1.3、 8.2.8 、10.3.2（3）、11.1.1 条（款）
4.《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015 第 3.1.1 、4.1.6 、12.9.6 条
5.《沉管法隧道施工与质量验收规范》GB51201-2016 第 8.1.7 、10.1.4 、14.1.4 、14.2.3 条
6.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 第 3.0.7 、3.0.9 、6.3.3 、6.3.10、 8.1.2 、8.2.20 、10.7.6 、11.1.9 、17.3.8 条
7.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 第 2.0.5 、2.0.8 、5.2.12 、6.1.2、 6.1.5 、8.4.3 、10.1.7 、13.2.6 、13.4.4 、14.2.4 、16.3.3 、17.4.1 、18.1.2 条
8.《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011（2019 版）第 3.0.8 、3.0.14 、3.0.19 、8.1.4、 10.0.2 、10.0.3 、10.0.7 条
9.《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016 第 4.2.7 、4.4.1 、10.4.1 、11.1.1 、11.1.6、
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11.2.1 、14.1.1 条
10.《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016 版）第 3.4.2 、3.4.3 、13.3.4 条
11.《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 第 7.1.2 条
12.《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69-95 第 2.3.1（1 、3 、4 、5）、2.3.2     （1 、2）、2.3.3（1）、2.5.1（1）、2.5.2 、2.5.4 、2.5.7 、2.6.1 、2.6.4 、2.6.6 、2.6.8、 3.1.11 、3.4.5（1 、2）、3.7.2 、3.9.1 、3.9.5 、4.2.4（2）、4.5.1 、5.1.2 、5.1.4 、5.1.5、 5.1.6 、5.2.1 、5.2.2 、5.2.5 、5.4.2 、5.4.3 、5.5.4 条（款）
13.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012 第 4.3.2 、5.2.4 、5.3.3 、6.1.2、 6.2.3 、6.2.11 、7.1.1 、7.1.2 、7.2.2 、7.3.2 、7.3.3 、8.4.7 条
14.《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 第 4.3.17 、5.3.10 、5.9.8 、11.2.1 、11.3.4 条
15.《城市快速路设计规程》CJJ 129-2009 第 3.0.5 、3.0.9 、5.4.1 、9.3.1 、9.3.4 条
16.《快速公共汽车交通系统设计规范》CJJ 136-2010 第 4.3.3 、5.1.8 、5.2.1 、7.1.4 条
17.《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139-2010 第 3.0.1 条
18 ．《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010 第 3.4.1 、4.3.3 、5.5.1 、6.2.9 条
19.《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012 第 6.2.5 条
20.《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012 第 6.6.1 、10.2.1 条
21.《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013 第 3.0.7 条
22.《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221-2015 第 3.5.3 、4.3.2 、4.3.4 、5.3.3 条
23.《城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范》CJJ 242-2016 第 3.0.9 、3.0.12 条
24.《城市梁桥拆除工程安全技术规范》CJJ 248-2016 第 3.0.5 、6.1.3 条

[bookmark: bookmark13]12.《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150-2010 第 5.5.2 、6.2.2 、6.2.3 、6.3.1 、6.4.8、 6.4.9 、8.1.5 条
2.《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93-2011 第 3.1.6 、3.3.4 、3.3.7、
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3.3.8 、3.3.11 、5.1.18 、5.3.1 、6.3.4 、6.3.5 、8.3.5 、9.1.1 、9.3.6 、9.3.8 、10.0.2 、11.0.1 条
3.《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》CJJ 86-2014 第 2.3.11 、2.3.16 条
4.《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90-2009 第 3.1.1 、4.2.1 、5.2.6 、5.3.2 、 5.3.4 、6.2.2 、6.2.5 、6.5.2 、7.3.2 、7.6.6 、10.2.5 、10.3.4 、10.4.5 、10.5.1 、12.3.9、 16.2.10 条
5.《生活垃圾焚烧厂检修规程》CJJ 231-2015 第 4.2.3 、4.2.4 、4.2.7 、6.1.1 、6.3.3、 6.3.4 、6.3.5 条
6.《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113-2007 第 3.1.4 、3.1.5 、3.1.9、 3.4.1 、3.5.2 、3.6.1 、5.3.8 条
7.《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013 第 3.0.3 、4.0.2 、8.1.1 、10.1.1、 11.1.1 、11.6.1 、11.6.3 、11.6.4 、15.0.5 条
8.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》GB51220-2017 第 8.0.3 、11.3.3 、12.1.8、 13.4.3 条
9.《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ 133-2009 第 3.0.1、 3.0.7 、5.2.10 、6.1.12 、7.3.1 、7.3.5 、7.3.7 、8.6.2 、9.2.4 、9.4.3 、9.4.5 、9.5.1 条
10.《生活垃圾卫生填埋气体收集处理及利用工程运行维护技术规程》CJJ 175-2012 第
3.3.2 、3.3.3 、3.3.5 、3.3.7 、4.3.1 、4.3.3 、4.3.4 、4.3.6 、5.1.2 、6.1.5 、6.2.8 、8.3.1、 8.3.3 条
11.《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184-2012 第 3.0.1 、3.0.2 、7.5.5 、7.5.6 、9.0.5 条
12.《粪便处理厂设计规范》CJJ 64-2009 第 4.0.2 、8.0.1 、11.0.6 、11.0.7 条
13.《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52-2014 第 3.0.4 、3.0.5 、7.5.5 条
14.《粪便处理厂运行维护及安全技术规程》CJJ 30-2009 第 2.1.1 、4.1.5 、4.3.6 、4.4.4 条
15.《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》CJJ 128-2017 第 3.0.2 、4.1.10 、4.2.3、 5.1.5 、13.1.2 、15.2.5 、16.1.1 条
16.《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176-2012 第 6.4.1 、6.5.5 条
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[bookmark: bookmark14]13.《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012 第 2.0.4 、2.0.8 、3.4.1 、3.4.6 条
2.《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179-2012 第 7.1.2 、7.1.5 、7.2.2 、7.2.3 、9.0.5 条
3.《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ 205-2013 第 3.0.8 、4.0.3 条
4.《生活垃圾转运站运行维护技术规程》CJJ 109-2006 第 2.1.3 、2.1.6 、2.1.12 、2.3.1、 2.3.3 、2.3.4 、4.1.6 、4.1.8 、4.1.9 、4.1.13 条
5.《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016 第 4.2.7 、4.5.4 、5.0.11 、7.0.1 条
6.《城市户外广告设施技术规范》CJJ 149-2010 第 2.0.2 、2.0.11 、3.4.1 、7.1.1 条
7.《城市容貌标准》GB50449-2008 第 4.0.2 、5.0.9 、7.0.5 、8.0.4 、10.0.6 条

[bookmark: bookmark15]14.《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《城市绿地设计规范》GB50420-2007（2016 年版）第 3.0.8 、3.0.10 、3.0.11 、 3.0.12 、4.0.5 、4.0.6 、4.0.7 、4.0.11 、4.0.12 、5.0.12 、6.2.4 、6.2.5 、7.1.2 、7.5.3、 7.6.2 、7.10.1 、8.1.3 、8.3.5 条
2.《公园设计规范》GB51192-2016 第 4.1.3 、4.1.7 、5.1.3 、5.2.4 、5.3.3 、9.1.4 条
3.《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-97 第 3.3.2 、6.1.2 、6.3.1 条
4.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012 第 4.1.2 、4.3.2 、4.4.3 、4.10.2、 4.10.5 、4.12.3 、4.15.3 、5.2.4 条
5.《动物园设计规范》CJJ 267-2017 第 6.0.3 、6.0.5 、9.1.8 、9.3.2 条

[bookmark: bookmark16]15.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 第 6.3.3 、6.3.4 、6.3.5 、6.3.6 、6.3.7 、6.3.9、 6.3.10 、6.3.11 、6.3.12 、6.3.13 、6.3.14 、6.3.15 条
2.《住宅设计规范》GB50096-2011 第 7.1.5 、7.2.3 、8.1.4（2）、8.3.2 、8.3.4 、8.3.12 条
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（款）
3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 第 3.2.1 、3.2.7 、3.3.1 、3.3.2 、3.3.7、
4.1.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.5 、4.2.8 、4.2.10 、4.2.14 、4.2.17 、4.2.19 、4.5.2 、4.5.4 、4.5.6 条
4.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2018 第 3.0.4 、3.0.5 、3.0.7、 3.0.8 、4.2.3 、4.2.7 、5.3.2 、5.4.12 、5.7.2 条
5.《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005（2009 版）第 3.1.1 、5.1.1 条
6.《住宅建筑规范》GB50368-2005 第 7.2.2 、7.2.4 、8.3.1 、8.3.5 、8.3.8 、10.1.1、 10.1.2 、10.1.4 、10.1.5 、10.1.6 、10.2.1 、10.2.2 、10.3.1 、10.3.2 、10.3.3 条
7.《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019 第 3.1.2 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.7、 5.2.2 、6.2.2 、7.2.2 、8.2.2 、9.2.2 、9.2.3 、10.2.2 、11.2.2 、12.2.2 、12.2.3 、15.2.2、
18.0.5 条
8.《太阳能供热采暖工程技术标准》GB50495-2019 第 1.0.5 、5.1.1 、5.1.2 、5.1.5、 5.2.13 条
9.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 第 5.2.1 、5.4.3（1）、 5.5.1 、5.5.5 、5.10.1 、7.2.1 、8.1.2 、8.2.2 、8.3.4（1）、8.3.5（4）、8.11.14 、9.1.5  （1—4）条（款）
10.《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787-2012 第 1.0.4 、3.0.6 、5.3.3、 5.4.2 、5.6.2 、6.1.1 条
11.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018 第 4.1.3 、4.1.4 、4.1.5、
4.1.14 、4.2.1 、4.2.2 、4.2.6 、5.1.1 、5.1.4 、5.1.9 、5.1.10 、5.2.1 、5.2.4 、5.2.8 、5.4.3、 6.2.3 、6.2.5 、6.2.6 、7.3.2 条
12.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 第 4.0.4 、4.0.5 、4.0.6 、4.0.7、 4.0.8 、4.0.10 、4.0.13 、6.0.2 、6.0.4 、6.0.5 、6.0.8 、6.0.13 条
13.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 第 4.0.3 、4.0.4 、4.0.5、 4.0.9 、6.0.2 、6.0.3 、6.0.5 、6.0.6 、6.0.7 条
14.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 第 3.2.2 、3.8.1 条
15.《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019 第 4.0.2 、4.0.5 、4.0.7 、4.0.9 条
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16.《供热计量技术规程》JGJ173-2009 第 3.0.1 、3.0.2 、4.2.1 、5.2.1 、7.2.1 条
17.《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009 第 5.1.1 、6.1.6 条
18.《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255-2012 第 4.5.1 条
19.《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012 第 3.0.4 、4.0.1 条
20.《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ475-2019 第 4.2.1 、4.2.2 、4.3.6 、4.4.3 条

[bookmark: bookmark17]16.《建筑环境通用规范》GB55016-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 第 4.0.2 、4.0.4 、4.0.6 条
2.《住宅设计规范》GB50096-2011 第 7.3.1 、7.4.1 、7.4.2 、7.5.3 条
3.《民用建筑隔声设计标准》GB50118-2010 第 4.1.1 条
4.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 第 4.2.11 、6.1.1 、6.2.1 、7.1.2 条
5.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 第 3.1.1 、3.1.2 、3.6.1 、 4.1.1 、4.2.4 、4.2.5 、4.2.6 、4.3.1 、4.3.6 、5.2.1 、5.2.3 、5.2.5 、5.2.6 、5.3.3 、5.3.6、 6.0.4 、6.0.14 、6.0.23 条
6.《住宅建筑规范》GB50368-2005 第 3.1.8 、7.1.1 、7.1.4 、7.1.6 、7.2.3 、7.3.1 、7.3.2、 7.4.1 、10.1.3 条
7.《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016 第 4.4.11 条
8.《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014 第 9.1.4（1）条（款）

[bookmark: bookmark18]17.《工程勘察通用规范》GB55017-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009 年版）第 1.0.3 、4.1.11 、4.1.17、
4.1.18 、4.1.20 、4.8.5 、4.9.1 、5.1.1 、5.2.1 、5.3.1 、5.4.1 、5.7.2 、5.7.8 、5.7.10 、7.2.2、 14.3.3 条
2.《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB50307-2012 第 7.2.3 、7.3.6 、7.4.5 、10.3.2、 11.1.1 条
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3.《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012 第 1.0.3 、4.4.1 条
4.《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57-2012  第 3.0.1 、7.1.1 条
5.《软土地区岩土工程勘察规程》JGJ83-2011 第 5.0.5 条

[bookmark: bookmark19]18.《工程测量通用规范》GB55018-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《工程测量标准》GB50026-2020 第 5.3.51 、5.7.5 、7.1.8 、7.5.14 、8.7.15 、10.1.10 条
2.《工程摄影测量规范》GB50167-2014 第 4.1.3 条
3.《核电厂工程测量技术规范》GB50633-2010 第 5.6.7 、9.1.8 条
4.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013 第 9.1.1 、9.1.5 条
5.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014 第 3.1.8 条
6.《冶金工程测量规范》GB50995-2014 第 3.0.11 、12.3.7 、13.11.8 条
7.《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017 第 3.0.15 条
8.《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 第 3.1.1 、3.1.6 条
[bookmark: bookmark20]19.《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《无障碍设计规范》GB50763-2012 第 3.7.3（3 、5）、4.4.5 、6.2.4（5）、6.2.7
（4）、8.1.4 条（款）
2.《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50624-2011 第 3.1.12 、3.1.14 、3.14.8 、3.15.8 条
3.《住宅设计规范》GB50096-2011 第 6.6.2 、6.6.4 条
[bookmark: bookmark21]20.《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 第 3.1.2 、3.1.3 、3.1.4 、3.3.4 、3.3.6、
3.3.7 、3.3.8 、3.3.9 、3.3.10 、3.3.13 、3.3.16 、3.3.20 、3.3.21 、3.6.3 、3.10.10 、3.10.13、 3.10.15 、3.10.22 、3.10.25 、3.13.11 、4.3.10 、4.3.11 、4.4.2 、4.4.3 、4.4.12 、4.4.17、
4.10.13 、6.3.9 、6.5.6 、6.5.20 条
2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第 3.3.3 、3.3.16、 4.1.2 、4.2.3 、5.2.1 、9.2.7 、10.2.1 条
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3.《建筑中水设计标准》 GB50336-2018 第 1.0.5 、1.0.8 、3.1.6 、5.4.1 、5.4.7 、6.2.17、 8.1.1 、8.1.2 、8.1.5 、8.1.7 条
4.《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016 第 1.0.5 、4.1.6 、5.1.4、 7.3.1 、7.3.4 、7.3.9 、12.0.4 条
5.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第 4.1.5 、4.2.1 、5.1.2 条
6.《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017 第 4.1.1 、4.3.4 、4.10.2 、6.1.1、 6.2.4 、6.3.3 、11.1.1 、14.1.5 、16.1.1 、18.4.2 条
7.《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010 第 3.0.2 、3.0.8 、4.0.1 、6.4.4 、10.1.11、 11.3.6 条
8.《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014 第 3.1.2 、3.1.9 、3.4.5 条
9.《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232-2016 第 3.1.9 、4.1.6 条

[bookmark: bookmark22]21.《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1.《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 第 3.0.4（1 、2 、3）、4.1.2 、4.1.3 、4.1.4、
4.2.4 、5.1.2 、5.1.4 、5.1.5 、5.2.12 、6.1.2 、6.1.4 、6.1.5 、6.2.10 、7.1.2 、7.1.4 、7.1.5、 9.1.2 、9.1.5 条（款）
2.《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019 第 3.1.1 条
3.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 第 5.2.3 、5.3.3 、5.4.3 、5.5.3 条
4.《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB50843-2013 第 3.1.3 、4.1.1 、5.1.1 、9.1.1 条
5.《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012 第 3.0.2 、3.0.4 、3.0.8 、3.0.9、 3.0.11 、5.3.1 条
6.《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 第 3.1.8 、4.3.1 、4.3.3 、4.4.2 、4.5.3 条
7.《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 第 3.1.9 、4.5.2 、4.6.1 、4.6.2 、4.6.3 条
8.《钢结构加固设计规范》GB51367-2019 第 3.1.8 条
9.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 第 3.0.1 、3.0.5 、4.2.2、 4.4.2 、4.5.2 、8.2.1 、8.2.4 、8.3.4 、8.4.2 、12.1.2 、12.1.3 条
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10.《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第 4.3.15 条
11.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 第 1.0.3 、1.0.4 、3.0.1 、3.0.3 、3.0.6、 5.3.1 、5.3.7 、6.3.7 条

[bookmark: bookmark23]22.《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
1、《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ168——2009 第 4.1.3 、5.5.5 条
2、《建筑物倾斜纠偏技术规程》JGJ270——2012 第 3.0.7 、5.3.3 条
3、《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376——2015 第 7.1.2 、7.1.5 、7.1.6 条

[bookmark: bookmark24]23.《施工脚手架通用规范》GB55023-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第 8.3.9 、9.0.5 、9.0.8、 11.2.1 、11.2.2 条。
二、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第 3.4.3 、6.2.3、
6.3.3 、6.3.5 、6.4.4 、6.6.3 、6.6.5 、7.4.2 、7.4.5 、8.1.4 、9.0.1 、9.0.4 、9.0.5 、9.0.7、 9.0.13 、9.0.14 条。
三、《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 第 1.0.3 、3.1.1 、3.1.3 、6.1.2、 6.1.3 、6.1.4 、6.2.2 、6.2.3 、6.2.4 、6.2.6 、6.2.7 、6.2.8 、6.3.1 、8.0.5 、8.0.8 条。
四、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016 第 7.4.7 、9.0.3、 9.0.7 、9.0.11 条。
五、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 第 4.4.2 、4.4.5 、4.4.10、 4.5.1 、4.5.3 、5.2.11 、5.4.7 、5.4.10 、5.4.13 、5.5.8 、6.3.1 、6.3.4 、6.5.1 、6.5.7、
6.5.10 、6.5.11 、7.0.1 、7.0.3 、8.2.1 条。
六、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011 第 3.0.2 、4.2.5 、6.0.3 、6.0.7、 8.0.6 、8.0.8 、8.0.12 、8.0.13 、8.0.14 、8.0.21 、8.0.22 、8.0.23 条。

[bookmark: bookmark25]24.《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
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一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 第 3.1.5 、3.1.7 、6.1.1 、 10.1.1 、11.1.1 、12.1.2 、13.1.1 、13.1.5 、14.1.1 、15.1.1 、18.1.1 、18.1.5 、19.1.1、
19.1.6 、20.1.3 、23.1.1 、24.1.3 条。
二、《智能建筑设计标准》GB50314-2015 第 4.6.6 、4.7.6 条。
三、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 第 12.0.2 、22.0.4 条。
四、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 第 3.2.3 、5.1.1（3 、6）、 6.1.1（1）条（款）。
五、《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 第 3.0.9 、3.0.13 、4.5.4
（6）、5.1.2 、5.1.6 、5.2.3 、5.5.1 条（款）。
六、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 第 4.1.1 、8.2.5（10）、9.2.1（3）、 9.3.1（2）条（款）。
七、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010 第 3.0.6 、4.1.12 、4.1.15、 4.3.3（1 、2）、5.1.2（1 、2 、3）、7.2.1 条（款）。
八、《古建筑防雷工程技术规范》GB51017-2014 第 4.1.6 、4.5.2（3）、5.1.4 、5.3.2
（3）条（款）。
九、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 3.2.1 、3.2.8 、3.3.4 、4.3.5 、4.7.3、 4.10.1 、7.2.4 、7.4.6 、7.5.2 、7.6.3 、8.1.6 、9.4.5 、11.2.3 、11.2.4 、11.8.8 、12.4.10、
12.4.14 、12.5.8 、13.4.6 、13.7.6 、14.4.3 、14.9.4 条。
十、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011 第 3.1.7 、4.1.7 、4.1.9 、4.1.10、 4.10.1 条。
十一、《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014 第 6.1.7 、7.2.1 、9.1.4 条。
十二、《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 第 3.5.4 、4.5.5 、5.3.6 、5.3.7 、9.7.4 条。

[bookmark: bookmark26]25.《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 第 4.2.5 、7.3.4 条。
二、《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014 第 4.1.9 、4.1.10 条。
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[bookmark: bookmark27]26.《城市给水工程项目规范》GB55026-2022
同时废止现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 和下列现行工程建
设标准相关强制性条文：
一、《室外给水设计标准》GB50013-2018 第 3.0.9 、4.0.5 、5.3.7 、6.1.8 、7.1.7 、7.6.9、 7.6.12 、8.0.9 、8.0.11 、9.1.2 、9.1.7 、9.9.14 、9.9.15 、9.9.16 、9.9.17 、9.9.18 、9.9.25、
9.9.26 、9.9.27 、9.9.37 、9.10.4 、9.10.19 、9.13.5 、10.2.6 条。
二、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002 第 4.1.7 、4.2.2 、4.2.10 、 4.2.11 、4.2.13 、4.3.2 、4.3.3 、4.3.4 、5.0.3 、5.0.4 、5.0.5 、5.0.11 、5.0.13 、5.0.14、 5.0.16 条。
三、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 第 3.0.1 、3.0.2 、3.0.5 、 3.0.6 、3.0.7 、3.0.9 、4.3.3 、5.2.1 、5.2.3 、5.3.1 、5.3.2 、5.3.3 、5.3.4 、6.1.3 、6.3.1、 6.3.4 条。
四、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 第 1.0.3 、3.1.10 、3.1.16、 3.2.8 、6.1.4 、7.3.12（4）、8.1.6 条（款）。
五、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第 1.0.3 、3.1.9 、3.1.15、 3.2.8 、9.1.10 、9.1.11 条。
六、《城市给水工程规划规范》GB50282-2016 第 5.2.3 、8.1.6 条。
七、《含藻水给水处理设计规范》CJJ 32-2011 第 4.4.5 、4.7.5 条。
八、《高浊度水给水设计规范》CJJ 40-2011 第 3.1.7 、4.1.8 、6.1.4 、6.3.5 、7.3.8 条。
九、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58-2009 第 2.1.4 、2.2.1 、2.7.1 、 2.8.6 、3.1.2 、3.1.4 、4.1.1 、4.1.3 、4.13.2 、4.13.4 、9.1.1 、9.1.5 、9.2.2 、9.2.3 、9.3.1、 9.3.2 、9.3.3 、9.3.4 、9.3.5 、9.3.7 、9.3.8 、9.3.9 、9.3.11 、9.3.12 、9.3.13 、9.3.14、
9.3.16 、9.4.1 、9.4.3 、9.5.2 、9.5.5 、9.5.6 、9.5.8 、9.5.9 、9.5.10 条。
十、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2016 第 3.0.4 、4.4.8 、4.5.6 条。
十一、《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016 第 6.1.8 条。
十二、《镇（乡）村给水工程技术规程》CJJ 123-2008 第 5.1.6 、7.1.7 、9.3.1 、9.10.1、 9.10.7 、9.10.8 条。
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十三、《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159-2011 第 3.0.7 、3.0.12 、3.0.13、 3.0.14 条。
十四、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207-2013 第 7.4.10 、7.4.12、 7.5.3 、8.1.2 、8.2.8 条。
十五、《城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规程》CJJ 224-2014 第 3.1.3、 3.4.8 、5.3.5 、5.3.6 、7.1.1 、8.1.1 、9.0.2 条。
十六、《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010 第 3.0.2 、3.0.8 、4.0.1 、6.4.4、 10.1.11 、11.3.6 条。

[bookmark: bookmark28]27.《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《室外排水设计标准》GB50014-2021 第 3.3.3 、4.1.6 、5.6.1 、5.15.3 、6.1.12、 7.1.11 、7.1.13 、7.3.8 、7.11.3 、7.12.4 、8.3.15 、8.3.16 、8.3.18 、8.3.20 条。
二、《城市排水工程规划规范》GB50318-2017 第 3.5.2 、5.1.2 条。
三、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2017 第 7.15.2 、13.3.2 条。
四、《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016 第 4.1.5 、7.1.2 、7.1.3 、7.1.4、 7.1.5 、7.1.6 、7.2.4 条。
五、《城市水系规划规范》GB50513-2009（2016 版）第 4.2.3 、4.3.4 、5.2.2（4 、5）、 5.3.2 、5.3.4 、5.5.1 、6.3.1 、6.3.2 、6.3.4 条（款）。
六、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174-2017 第 4.1.8 、4.2.7 、4.4.14 、4.4.21、 4.4.22 条。
七、《城镇污水处理厂工程施工规范》GB51221-2017 第 3.0.11 、5.4.8 、6.1.4 条。
八、《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017 第 3.2.2 、4.1.9 条。
九、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009 第 3.0.6 、3.0.10 、3.0.11 、3.0.12、 4.2.3 、5.1.2 、5.1.6 、5.1.8 、5.1.10 、5.3.6 、6.0.1 、6.0.3 、6.0.5 、7.0.1 、7.0.4 条。
十、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011 第 2.2.13 、2.2.20 、 2.2.24 、2.2.25 、3.2.3 、3.5.3 、3.10.14 、3.12.1 、3.12.4 、3.12.6 、3.12.8 、5.3.3 、5.6.1、 6.1.4 、6.2.4 、7.3.6 、8.1.3 、10.0.1 条。
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十一、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016 第 3.1.4、 3.1.5 、3.3.4 、3.5.11 、3.8.7 、4.1.2 、4.1.7 条。
十二、《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》CJJ 131-2009 第 3.3.6 、4.1.11 、6.1.10、 6.3.3 、7.1.6 条。
十三、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010 第 4.1.8 、4.5.2 、4.5.4、 4.5.5 、4.5.9 、4.6.3 、5.3.6 、5.5.11 、6.1.1 、6.2.1 条。
十四、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012 第 3.0.19 、7.1.7 、7.2.4、 7.2.6 条。
十五、《城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程》CJJ 252-2016 第 3.5.1、 4.7.3 、4.7.6 、4.8.10 条。

[bookmark: bookmark29]28.《特殊设施工程项目规范》GB55028-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 第 3.0.6 、4.2.2 、8.1.3 条。
二、《城市抗震防灾规划标准》GB50413-2007 第 8.2.7 、8.2.8 条。
三、《防灾避难场所设计规范》GB51143-2015 第 3.2.2 、3.2.3 、3.2.4 、7.3.1 、7.3.2、 7.3.4 条。

[bookmark: bookmark30]29.《安全防范工程通用规范》GB55029-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《安全防范工程技术标准》GB50348-2018 第 1.0.6 、6.1.3 、6.1.5 、6.3.6（1 、2、
4 、5）、6.3.8（2 、3）、6.3.11（1 、3）、6.3.12（3 、4）、6.3.13（2 、3 、4）、6.4.3 （2 、3 、4 、5 、6 、7 、8 、14）、6.4.5（1 、2 、3 、4 、5 、7 、10）、6.4.7（8 、11、
13）、6.4.9（5）、6.4.10（1 、3 、4 、9）、6.4.12（5 、9）、6.6.2（1 、2 、3）、6.6.4 （3 、5 、6）、6.6.5（1 、3）、6.12.4（3）、6.13.1（4）、6.13.3（2）、6.13.4（4、
5 、6）、6.14.2（1 、2 、3 、4）、6.14.3（2）、7.2.4（3 、5 、12）、9.1.3 、11.1.5、 11.1.6 、11.2.7 条（款）。
二、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 第 3.0.3 、5.2.2 、5.2.3 、5.2.4 、9.0.1 （3）条（款）。
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三、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 第 3.0.3 、5.0.4（3）、5.0.5、 5.0.7（3）条（款）。
四、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 第 3.0.3 、5.1.7（3）、6.0.2
（2）、7.0.4 、9.0.1（2）条（款）。

[bookmark: bookmark31]30.《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 第 3.1.4 、3.2.1 、3.2.2 、4.1.22 、4.1.26 （1 、2）、5.1.3 条（款）。
二、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 第 3.0.6 、3.0.12 、5.1.7 、7.2.7 条。
三、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 第 4.1.16 、4.4.8 、5.2.3 、5.3.4、 7.2.12 条。
四、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 第 3.0.5 、4.5.1 、4.5.5 、4.5.6 、4.5.7 、4.8.1、 4.9.1 、5.1.6 条。
五、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 第 3.2.10 、3.2.17 、3.3.12 、10.2.1 条。
六、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 第 3.2.2 、3.5.2 、3.5.3 、4.2.3 、 4.2.4 、5.2.3 、5.5.2 、5.6.6 、5.7.2 、5.7.11 、6.1.3 、6.3.2 、6.5.1 、7.2.4 、7.3.4 、7.3.10 条。
七、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013 第 3.2.3 、5.1.7 条。
八、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 第 3.0.1 、4.3.1 、5.2.5 、7.2.1 条。
九、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255-2012 第 3.1.6 、4.6.4 条。
十、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 第 4.1.2 、5.2.1 、5.2.4 、7.3.6 条。

[bookmark: bookmark32]31.《民用建筑通用规范》GB55031-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第 4.3.1 、6.7.4 、6.8.6 、6.8.9 条。
二、《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 第 3.1.7 、4.2.8 条。
三、《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017 第 3.0.2 、4.3.3 条。
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四、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 第 8.2.2 、9.1.2 条。
五、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 第 3.1.4 、3.1.5 、3.6.2 、4.4.4 、5.1.6、 5.5.1 、5.6.2 、6.2.1 、6.3.1 、7.1.6 、7.3.1 、7.4.1 、8.1.2 、8.1.3 、9.1.4 、10.7.4 条。
六、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336-2016 第 5.5.1 条。
七、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 第 3.1.2 、4.12.1 、4.12.2 、4.12.4 条。
八、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 第 3.1.2 、6.2.8 、6.2.19 、6.2.23 、7.1.2 条。
九、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014 第 4.1.7 、4.1.8 条。

[bookmark: bookmark33]32.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018第 3.1.4 、6.1.11 、6.1.12、 7.1.12 、11.1.12 条。
二、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 第 5.0.8 、6.0.6 条。
三、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011 第 3.0.3、 3.0.4 、3.0.10 、3.0.13 、4.1.1 、4.2.1 、4.4.10 、5.4.1 条。
四、《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010 第 3.0.4 、3.0.6 、3.0.8 、5.4.1、 5.4.2 、5.7.4 条。

[bookmark: bookmark34]33.《城市轨道交通工程项目规范》GB55033-2022
同时废止现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009 和下列现行工程建
设标准相关强制性条文：
一、《地铁设计规范》GB50157-2013 第 1.0.12 、1.0.17 、1.0.19 、1.0.20 、1.0.21、
3.3.2 、4.1.2 、4.1.3 、4.1.19 、4.7.2 、4.7.4 、4.7.6 、6.1.2（4）、7.1.3 、7.4.1（1）、
7.6.2 、8.3.5 、9.3.10 、9.3.11 、9.4.4 、10.1.3 、11.1.6（1）、11.1.10 、13.1.4 、13.2.31、 14.2.5（5）、14.3.1（4 、5）、15.1.6 、15.1.7 、15.1.23 、15.3.26 、15.4.1（1）、
15.4.2 、15.7.15 、15.7.16 、16.1.13 、16.2.11 、17.1.3 、17.1.9 、17.4.9（1 、2）、17.4.11
（1）、17.4.15（1 、7）、18.1.9 、19.3.1 、19.4.5 、20.3.10（2）、21.2.4 、21.2.5 、 21.3.3 、21.7.6 、22.6.1 、22.6.3 、23.1.7 、23.1.8 、24.8.1 、25.1.10 、25.1.15 、25.2.8、
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26.1.7 、26.1.8 、27.3.8 、27.4.2 、27.4.14 、28.1.5 、28.2.1（1 、3）、28.2.3 、28.2.5、 28.2.9 、28.2.11 、28.4.1 、28.4.2 、28.4.7 、28.4.22 、28.5.1 、28.5.5 、28.6.1 、28.6.5、 28.6.6 、28.7.1 、29.4.17 条（款）。
二、《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB50382-2016 第 3.1.5 条。
三、《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017 第 3.0.3 、7.8.6 条。
四、《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB50614-2010 第 1.0.7 、1.0.8 、1.0.10、 6.1.3 、6.3.2 、7.5.2 、8.1.2 、8.1.6 、9.3.1 、9.4.4 、10.2.18 、13.1.3 、14.1.3 条。
五、《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652-2011 第 1.0.3 、1.0.4 、9.1.2 条。
六、《地铁工程施工安全评价标准》GB50715-2011 第 4.3.13（1）、4.3.16（2）、5.1.8
（2）、5.2.15（4）、5.2.16（4）、5.3.4（4）、5.3.12（3）、5.3.16（2）条（款）。
七、《城市轨道交通建设项目管理规范》GB50722-2011 第 3.1.5 、6.2.4 、6.4.6（3）、 8.1.3 、8.2.3 、10.1.4 、18.2.4 条（款）。
八、《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB50909-2014 第 1.0.3 、3.1.4 、3.2.4 、5.2.1 条。
九、《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013 第 3.1.1 、9.1.1 、9.1.5 条。
十、《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB51151-2016 第 4.2.1 、4.2.3 条。
十一、《城市轨道交通直线电机牵引系统设计规范》CJJ 167-2012 第 4.1.2 、7.2.1、 7.3.10 、7.3.11 、8.6.3 、16.1.7 条。
十二、《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》CJJ 183-2012 第 4.1.6 、4.4.1 条。
十三、《直线电机轨道交通施工及验收规范》CJJ 201-2013 第 4.3.4 、12.3.1 、12.3.3 条。
十四、《盾构法开仓及气压作业技术规范》CJJ 217-2014 第 3.0.5 、5.1.3 条。
十五、《城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范》CJJ 266-2017 第
4.6.11 、4.7.1 条。
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[bookmark: bookmark35]34.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 第 3.0.9 、5.0.3 、10.0.6 、12.0.3
（6）、15.0.4 条（款）。
二、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第 2.0.1 、2.0.2 、2.0.3 、2.0.21、
4.1.11 、4.1.14 、4.5.2 、5.1.4 、5.1.10 、5.5.6 、5.10.20 、5.13.7 、7.1.23 、8.2.7 、10.3.1、 12.1.4 、12.1.9 条。
三、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第 1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、 5.1.1 、5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、6.1.6 、6.1.8 、6.2.3 、6.2.7 、7.2.1 、7.2.3 、8.1.3、 8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、9.7.3 、10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条。
四、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第 4.0.1 、5.0.3 条。
五、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-2013 第 5.0.5 、12.0.7 条。
六、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 4.1.1 、4.2.1 、5.2.3 、6.4.1、 8.1.2 条。
七、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 第 5.1.5 、5.1.7 、6.1.1、 6.1.2 、8.3.2 、9.1.1 、11.0.2 、11.0.3 条。
八、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 第 4.2.1 、4.2.5 、4.2.6 、5.1.6 条。
九、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第 5.1.1 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.2 、6.0.3 条。
十、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 第 5.1.6 、6.1.9 、6.2.4 条。
十一、《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ168-2009 第 4.1.3 、5.5.5 条。
十二、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第 2.0.2 、2.0.3 、2.0.4、 5.1.4 、6.3.2 条。
十三、《建筑施工作业劳动防护用品配置及使用标准》JGJ184-2009 第 2.0.4 、3.0.1、 3.0.2 、3.0.3 、3.0.4 、3.0.5 、3.0.6 、3.0.10 、3.0.14 、3.0.17 、3.0.19 条。
十四、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 第 4.1.6、
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4.2.10 、5.2.2 、5.2.10 、5.3.9 条。
十五、《市政架桥机安全使用技术规程》JGJ266-2011 第 3.0.1 、3.0.3 、3.0.5 、4.4.5 条。
十六、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.1 、3.0.19 、3.0.23 条。
十七、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ332-2014 第 3.1.1 、3.1.2、 3.1.3 条。

[bookmark: bookmark36]35.《城乡历史文化保护利用项目规范》GB55035-2023
本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规 定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。
[bookmark: bookmark37]36.《消防设施通用规范》GB55036-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 5.0.1 、5.0.2 、5.0.4 、5.0.5 、 5.0.6 、5.0.8 、5.0.15（1 、2 、4）、6.5.1 、10.3.3 、12.0.1 、12.0.2 、12.0.3 条（款）。
二、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 3.1.6 、3.1.7 、3.4.1 、3.4.4 、  3.4.6 、4.1.1 、4.1.3 、4.1.4 、4.1.6 、4.8.1 、4.8.4 、4.8.5 、4.8.7 、4.8.12 、6.5.2 、6.7.1、 6.7.5 、6.8.2 、6.8.3 、10.1.1 、11.2.2 、11.2.5 、12.1.11 、12.2.3 条。
三、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第 4.1.3 、4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.4、 4.2.5 、5.1.1 、5.1.5 、5.2.1 、5.2.2 、6.1.1 、6.2.1 、6.2.2 、7.1.2 、7.1.3 条。
四、《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021 第 3.2.2（2）、3.2.3 、3.2.6 、3.3.2（1、 2 、4 、5）、3.7.6 、4.1.2（2 、3 、4 、5）、4.1.3 、4.1.11 、4.2.6（1 、2）、5.1.2(1 、2 、 3）、5.2.2（1 、2 、3）、7.1.3（1 、2）、7.1.7 、8.1.1 、9.2.4 、9.3.19（7）、11.0.4 条  （款）。
五、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 第 5.0.6 条。
六、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 第 3.1.2 、3.1.3 、3.2.3 、4.0.2（1）、 8.4.11 、9.0.1 条（款）。
七、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 第 3.2.7 、5.2.1 、5.2.2、
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5.2.3 、6.1.1 、8.0.1 条。
八、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 第 3.0.8（3）、4.2.1 、4.2.4、 4.3.2 、5.2.2 、5.2.7 、5.4.6 、5.5.4 、6.1.5 、7.1.2 、8.0.3 条（款）。
九、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 第 3.0.1 、4.1.6 、4.2.1 、4.2.2、
4.2.4 、4.2.5 、4.3.1（1 、2 、4）、4.3.3 、4.3.4 、4.3.6 、4.4.1（1 、2 、4）、4.4.3 、4.4.4 （1 、2 、3）、4.4.6 、4.5.1 、4.5.4 、5.1.1 、5.1.3 、5.3.1 、5.4.1 、5.4.4 、5.6.1 、5.6.2、
5.7.1 、5.7.3 、6.1.4 、6.2.4 条（款）。
十、《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 第 1.0.5 、3.1.2（1）、3.1.3 、3.1.4、 3.2.3 、3.3.2 、3.4.3 、5.1.1（1）、5.2.6 、5.3.1（7）、7.0.2 、7.0.3 、7.0.7 条（款）。
十一、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 第 3.1.4 、3.1.5 、3.1.15 、3.1.16 、  3.2.7 、3.2.9 、3.3.1 、3.3.7 、3.3.16 、3.4.1 、3.4.3 、3.5.1 、3.5.5 、4.1.3 、4.1.4 、4.1.8、 4.1.10 、5.0.2 、5.0.4 、5.0.8 、6.0.1 、6.0.3 、6.0.4 、6.0.6 、6.0.7 、6.0.8 、6.0.10 条。
十二、《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007 第 7.1.1 条。
十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 第 2.2.1 、3.1.3 、3.1.5、 3.2.2 、4.1.1 、4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.4 、5.3.2 、5.4.1 、5.4.2 、5.4.3 、5.4.4 条。
十四、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009 第 3.2.4 、3.3.1 、3.3.3、 3.4.2 、4.3.4 、4.6.1（3）、4.6.2（2）、5.2.1 、6.1.1 、7.2.8 、8.1.3 、8.2.4 条（款）。
十五、《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 第 3.3.10 、3.3.13 、3.4.9（1 、2、 3）、3.5.1 、3.5.10 条（款）。
十六、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 4.1.5 、4.1.6 、4.3.4、
4.3.8 、4.3.9 、4.3.11（1）、4.4.4 、4.4.5 、4.4.7 、5.1.6（1 、2 、3）、5.1.8（1 、2 、3 、 4）、5.1.9（1 、2 、3）、5.1.12（1 、2）、5.1.13（1 、2 、3 、4）、5.2.4（1）、5.2.5、 5.2.6（1 、2）、5.3.2（1）、5.3.3（1）、5.4.1 、5.4.2 、5.5.9（1）、5.5.12 、6.1.9
（1）、6.2.5（1）、7.1.2 、7.2.8 、7.3.10 、7.4.3 、8.3.5 、9.2.3 、9.3.1 、11.0.1（1）、
11.0.2 、11.0.5 、11.0.7（1）、11.0.9 、11.0.12 、12.1.1 、12.4.1（1）、13.2.1 条（款）。
十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.1.2 、3.1.5（2 、3）、3.2.1、 3.2.2 、3.2.3 、3.3.1 、3.3.7 、3.3.11 、3.4.1 、4.4.1 、4.4.2 、4.4.7 、4.4.10 、4.5.1 、4.5.2、
4.6.1 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.2 、8.1.1 条（款）。
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十八、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.4 、3.3.1、 3.3.2 、4.1.4 、4.5.11（6）、6.0.1 、6.0.5 条（款）。
十九、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021 第 4.2.2 、4.2.8 、4.8.1、 4.8.2 、4.8.3 、5.3.5 、5.4.1 条。

[bookmark: bookmark38]37.《建筑防火通用规范》GB55037-2022
废止的现行工程建设标准相关强制性条文
一、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 3.2.2 、3.2.3 、3.2.4 、3.2.7、 3.2.9 、3.2.15 、3.3.1 、3.3.2 、3.3.4 、3.3.5 、3.3.6（2）、3.3.8 、3.3.9 、3.4.1 、3.4.2、
3.4.4 、3.4.9 、3.5.1 、3.5.2 、3.6.2 、3.6.6 、3.6.8 、3.6.11 、3.6.12 、3.7.2 、3.7.3 、3.7.6、
3.8.2 、3.8.3 、3.8.7 、4.1.2 、4.1.3 、4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.5（3 、4 、5 、6）、4.3.1、 4.3.2 、4.3.3 、4.3.8 、4.4.1 、4.4.2 、4.4.5 、5.1.3 、5.1.3A 、5.1.4 、5.2.2 、5.2.6 、5.3.1、
5.3.2 、5.3.4 、5.3.5 、5.4.2 、5.4.3 、5.4.4（1 、2 、3 、4）、5.4.4B 、5.4.5 、5.4.6 、5.4.9  （1 、4 、5 、6）、5.4.10（1 、2）、5.4.11 、5.4.12 、5.4.13（2 、3 、4 、5 、6）、5.4.15 （1 、2）、5.4.17（1 、2 、3 、4 、5）、5.5.8 、5.5.12 、5.5.13 、5.5.15 、5.5.16（1）、
5.5.17 、5.5.18 、5.5.21（1 、2 、3 、4）、5.5.23 、5.5.24 、5.5.25 、5.5.26 、5.5.29、
5.5.30 、5.5.31 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.5 、6.1.7 、6.2.2 、6.2.4 、6.2.5 、6.2.6 、6.2.7 、6.2.9
（1 、2 、3）、6.3.5 、6.4.1（2 、3 、4 、5 、6）、6.4.2 、6.4.3（1 、3 、4 、5 、6）、
6.4.4 、6.4.5 、6.4.10 、6.4.11 、6.6.2 、6.7.2 、6.7.4 、6.7.4A 、6.7.5 、6.7.6 、7.1.2 、7.1.3、 7.1.8（1 、2 、3）、7.2.1 、7.2.2（1 、2 、3）、7.2.3 、7.2.4 、7.3.1 、7.3.2 、7.3.5（2、
3 、4）、7.3.6 、8.1.2 、8.1.3 、8.1.6 、8.1.7（1 、3 、4）、8.1.8 、8.2.1 、8.3.1 、8.3.2、 8.3.3 、8.3.4 、8.3.5 、8.3.7 、8.3.8 、8.3.9 、8.3.10 、8.4.1 、8.4.3 、8.5.1 、8.5.2 、8.5.3、
8.5.4 、9.1.2 、9.1.3 、9.1.4 、9.2.2 、9.2.3 、9.3.2 、9.3.5 、9.3.8 、9.3.9 、9.3.11 、9.3.16、 10.1.1 、10.1.2 、10.1.5 、10.1.6 、10.1.8 、10.1.10（1 、2）、10.2.1 、10.2.4 、10.3.1、
10.3.2 、10.3.3 、11.0.3 、11.0.4 、11.0.7（2 、3 、4）、11.0.9 、11.0.10 、12.1.3 、12.1.4、 12.3.1 、12.5.1 、12.5.4 条（款）。
二、《农村防火规范》GB50039-2010 第 1.0.4 、3.0.2 、3.0.4 、3.0.9 、3.0.13 、5.0.5、
5.0.11 、5.0.13 、6.1.12 、6.2.1（2）、6.2.2（3）、6.3.2（1 、4）、6.4.1 、6.4.2 、6.4.3 条 （款）。
三、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 第 3.0.2 、3.0.3 、4.1.3、 4.2.1 、4.2.4 、4.2.5 、4.3.1 、5.1.1 、5.1.3 、5.1.4 、5.1.5 、5.2.1 、5.3.1 、5.3.2 、6.0.1、
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6.0.3 、6.0.6 、6.0.9 、7.1.4 、7.1.5 、7.1.8 、7.1.15 、7.2.1 、8.2.1 、9.0.7 条。
四、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 第 3.1.2 、3.1.6（1 、2）、3.1.10、 4.1.1（5）、4.1.6 、4.3.3 、4.3.4 、4.4.2（1 、2 、4 、5）、5.2.1 、6.1.1 、6.4.1 、6.5.2 、  7.2.6 、7.8.1 、8.1.2 、8.1.5（1 、2）、8.1.6 、8.2.6 条（款）。
五、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 年版）第 4.1.6 、4.1.8、
4.1.9 、4.2.12 、4.4.6 、5.1.3 、5.2.1 、5.2.7 、5.2.16 、5.2.18（2 、3 、5）、5.3.3（1、
2）、5.3.4 、5.5.1 、5.5.2 、5.5.12 、5.5.13 、5.5.14 、5.5.17 、5.5.21（1 、2）、5.6.1、
6.2.6（1 、2 、3 、4）、6.2.8 、6.3.2（1 、2 、4）、6.3.3 、6.4.1（2 、3）、6.4.2（6）、 6.4.3（1 、2）、6.4.4（1）、6.5.1（2）、6.6.3 、6.6.5 、7.1.4 、7.2.2 、7.2.16 、7.3.3、
8.3.1 、8.3.8 、8.4.5（1）、8.7.2（1 、2）、8.10.1 、8.10.4（1 、2 、3）、8.12.1 、8.12.2
（1）、9.1.4 、9.2.3（1）、9.3.1 条（款）。
六、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 第 3.1.1（1 、2 、3）、3.2.2、 3.2.3 、4.0.4 、5.1.8（4）、5.2.1 、5.2.2 、5.2.3 、5.2.4 、5.3.1 、6.1.1 、6.4.1 、6.4.8 、  6.5.7 、6.5.8 、6.7.1 、6.8.7 、7.3.2 、7.3.3 、8.3.1 、8.4.2 、8.4.3 、8.4.5 、8.4.6 、8.4.7 、 8.4.8 、8.5.4 、8.5.6 、8.6.1 、9.1.1 、9.2.2 、9.2.3 、10.2.2 条（款）。
七、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 4.0.1 、4.0.2 、4.0.3 、4.0.4、 4.0.5 、4.0.6 、4.0.8 、4.0.9 、4.0.10 、4.0.11 、4.0.12 、4.0.13 、4.0.14 、5.1.1 、5.2.1 、 5.3.1 、6.0.1 、6.0.5 条。
八、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 第 3.0.1 、3.0.9 、4.0.15、
5.1.1 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.5 、5.3.7 、6.2.4 、6.4.8 、6.4.17 、6.5.2（1 、2 、3 、4 、9）、
6.7.3 、6.7.6 、6.8.4 、6.8.7 、6.8.8 、6.8.11 、6.8.12 、7.1.4 、7.3.1 、7.5.3 、7.6.4 、7.13.7、 8.1.2 、9.1.1 、9.1.2 、9.1.4 、9.1.5 、9.2.1 、10.1.1 、10.2.1 、10.2.2 、10.5.3 、11.1.1、
11.1.5 、11.1.7 、11.2.8 、11.2.9 、11.5.11 、11.5.17 、11.6.1 、11.6.2 、11.7.1（1 、2 、3、 4）条（款）。
九、《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013 第 4.1.1（1 、2 、3 、5）、4.2.1 （1 、2 、3）、4.2.2（1）、4.3.1（1 、5 、6 、7）、4.4.3（1 、2 、4 、5）、5.11.1
（1）、5.11.2（3 、4）条（款）。
十、《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 第 3.0.2 、3.0.3 、4.1.4 、4.2.2 、4.3.1、 5.0.1 、5.0.2 、5.0.5 、5.0.8 、9.1.1 、9.1.2 、9.2.1 、9.2.2 、9.2.3 、9.3.1 、9.3.4(1 、2)、 9.3.6 、9.4.2 、9.4.3 、9.5.4 条(款)。
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十一、《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第 3.1.2 、3.1.7 条。
十二、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 第 2.0.4 、2.0.5 、2.0.6、 2.0.7 、2.0.8 、3.0.4 、4.0.4 、5.0.4 、6.0.4 、7.0.4 、8.0.2 、8.0.6 条。
十三、《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB50383-2016 第 3.1.1 、3.1.2（2 、4 、5）、 4.2.3（1）、4.2.4 、5.1.3 、5.2.1 、5.2.2（1 、2 、3）、5.2.3 、5.2.6 、5.4.1 、5.4.3、
6.1.1 、6.3.1 、9.1.1（3）、9.3.2 、10.0.9 条（款）。
十四、《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB50401-2007 第 4.1.1 、4.7.2 条。
十五、《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018 第 4.3.3 、4.3.4 、5.2.1 、5.3.1、 6.1.6 、6.4.1（3）、6.7.3 、6.7.6 、6.10.3 、6.13.1 、9.0.5 、10.5.4 条（款）。
十六、《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010 第 4.1.4 、4.1.7 、4.2.10 、5.1.3、
5.1.4 、5.1.5 、5.1.6 、5.1.8 、5.2.1 、5.2.2 、5.2.5 、5.2.9 、5.2.12 、5.4.2 、6.1.1 、6.2.2、
6.4.1 、6.5.2 、6.6.2（1）、7.3.1 、7.4.1 、7.4.3（2）、7.5.1（1 、3 、4）、7.5.2 、7.5.3 、 8.0.3 、9.1.1（1）、9.2.3 、9.2.4 、9.2.10（1）、9.2.13 、10.1.3（1 、2）、10.1.4 、10.1.6 （2 、3）、10.1.7 、10.1.8 、10.2.1 条（款）。
十七、《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010 第 4.2.3(2) 、4.5.5(7 、9 、11)、 4.5.6(1 、2) 、4.6.5(1 、2 、3) 、4.6.6(3 、5) 、4.8.7 、5.3.1 、5.3.4(2) 、6.2.2 、8.4.2、
10.3.6 、10.4.3 条（款）。
十八、《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第 3.0.1 、4.1.4 、4.1.5 、4.1.6 、4.1.9、
4.1.11 、4.2.1 、4.2.2 、4.3.3 、5.0.1 、5.0.11 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.3 、6.1.4 、6.1.6 、6.1.8、 6.1.11 、6.2.1 、6.2.2 、6.2.3 、7.1.1 、7.3.3 、8.0.1 、8.0.2 、8.0.5 、8.0.6 、8.0.7 、9.1.3 、 9.1.5 、9.1.7 、9.1.8 条。
十九、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 第 3.2.1 、4.2.1（1）、 4.2.2（1）、4.3.3 、5.1.4 、5.3.5 、5.3.6 、5.3.9 、6.2.1 、6.2.3 、6.3.1（3 、5 、9）、6.3.3
（1）条（款）。
二十、《核电厂常规岛设计防火规范》GB50745-2012 第 3.0.1 、5.1.1 、5.1.5 、5.3.2、 6.3.2 、7.1.2 、7.2.1 、7.3.3 、7.5.5 、8.1.1 、8.1.6 、8.2.15 、8.4.4 条。
二十一、《水电工程设计防火规范》GB50872-2014 第 3.0.3 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.1、 6.1.2 、6.4.1 、7.0.4 、8.0.3 、8.0.5 、9.0.7 、10.0.9 、11.2.2 、11.2.5 、11.3.1 、11.3.2 、 12.1.1 、12.1.3 、12.1.10 、12.1.11 、12.2.1 、12.2.2 、12.3.1 、12.3.2（1）、13.1.1、
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13.1.2 、13.2.1 条（款）。
二十二、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 第 3.0.7、 4.1.1 、4.2.1 、4.3.1 、4.4.1 、5.1.2 、5.2.9 、7.1.1 条。
二十三、《水利工程设计防火规范》GB50987-2014 第 4.1.1 、4.1.2 、6.1.3 、6.1.4、 10.1.2 条。
二十四、《城市消防站设计规范》GB51054-2014 第 3.0.9 、4.1.7 、4.2.2 、4.2.8 、4.2.9 （8 、9）、4.15.2 、5.1.10（3 、6）、6.5.4 条（款）。
二十五、《煤炭矿井设计防火规范》GB51078-2015 第 3.1.1 、3.1.3 、3.1.4（1 、2）、 3.2.1（2）、3.2.4（2）、3.3.3（3）、4.1.2（1）、4.3.1（1 、2）、5.2.1 条（款）。
二十六、《城市消防规划规范》GB51080-2015 第 4.1.5 条。
二十七、《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236-2017 第 3.2.1 、3.3.9 、3.3.10、 3.4.1 、3.4.8 、3.5.5 、3.5.6 、3.5.7 条。
二十八、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 第 3.1.1 、3.1.2 、3.1.3 、3.2.1 条。
二十九、《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020 第 4.1.5 、4.2.9 、4.3.2、 4.3.3 、5.1.6 、5.3.3（1 、2）、5.5.1 、5.5.2 、6.4.1（1）、6.4.2（1）、7.1.4 、7.2.2 、  7.3.4（1 、2 、3）、8.1.2 、10.1.1 、10.2.5 条（款）。
三十、《地铁设计防火标准》GB51298-2018 第 4.1.1 、4.1.4 、4.1.5 、5.1.1 、5.1.4、 5.1.11 、5.4.2 、5.4.3 、5.5.5 、8.4.7 、9.5.4 、11.1.1 、11.1.5 条。
三十一、《灾区过渡安置点防火标准》GB51324-2019 第 3.0.2 、4.1.2 、5.1.3 、5.2.4、 5.2.5 、5.2.9 、5.3.1 、5.3.6 、5.3.7 条。
三十二、《煤化工工程设计防火标准》GB51428-2021 第 4.1.5 、4.1.6 、4.2.5 、5.1.1 、  6.3.8 、7.1.6 、7.2.2 、7.2.3 、7.2.18 、8.0.1 、8.0.6 、8.0.7 、8.0.8 、9.7.1 、10.1.3 、10.2.3、 10.3.5（5）条（款）。

[bookmark: bookmark39]38.《住宅项目规范》GB55038-2025
规范目录
1.  总则
2.  基本规定

-31-
2.1  规模与布局
2.2  建设要求
2.3  使用要求
3.  居住环境
3.1  空间环境
3.2  场地
3.3  配套设施
4.  建筑空间
4.1  套内空间
4.2  公共空间
5.  结构
6.  室内环境
6.1  声环境
6.2  光环境
6.3  热环境
7.  建筑设备
7.1  给水排水
7.2  供暖、通风与空调
7.3  燃气
7.4  电气
7.5  智能化
城镇住宅项目建设、使用和维护必须执行本规范。
本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规 定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。现行国家标准《住宅建筑规范》
GB50368-2005 和下列现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。
废止条文列表
一、《建筑采光设计标准》GB50033-2013 第 4.0.1 条。
4.0.1     住宅建筑的卧室、起居室（厅）、厨房应有直接采光。

	GB55038-2025  规定：

6.2.1 每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准。

6.2.2 每套住宅卧室、起居室、厨房均应有直接采光。
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二、《住宅设计规范》GB 50096-2011第 5.1.1 、5.3.3 、5.4.4 、5.5.2 、5.5.3 、5.6.2、 5.6.3 、5.8.1 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.3 、6.2.1 、6.2.2 、6.2.3 、6.2.4 、6.2.5 、6.3.1 、6.3.2、
6.3.5 、6.4.1 、6.4.7 、6.5.2 、6.6.1 、6.6.3 、6.7.1 、6.9.1 、6.9.6 、6.10.1 、6.10.4 、7.1.1、 7.1.3 、7.2.1 、7.3.2 、8.1.1 、8.1.2 、8.1.3 、8.1.4（1 、3 、4）、8.1.7 、8.2.1 、8.2.2、
8.2.6 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.12 、8.3.3 、8.3.6 、8.4.1 、8.4.3 、8.4.4 、8.5.3 、8.7.3 、8.7.4、 8.7.5 、8.7.9 条（款）。
删除线：已废止；紫色：仍适用
5.1.1  住宅应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本功能 空间。
5.3.3  厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或为其预留位置。
5.4.4  卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
5.5.2  卧室、起居室(厅) 的室内净高不应低于 2.40m，局部净高不应低于 2.10m，且局部 净高的室内面积不应大于室内使用面积的 1/3。

	GB55038-2025  规定：

4.1.2  新建住宅建筑的层高和室内净高应符合下列规定:

1  层高不应低于 3.00m;

2  卧室、起居室的室内净高不应低于 2.60m，局部净高不应低于 2.20m，且局部净高低于 2.60m 的 面积不应大于室内使用面积的 1/3;

3  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室时，室内净高不低于 2.20m  的使用面积不应小于室内使用面 积的 1/2;

4  厨房、卫生间的室内净高不应低于 2.20m。

4.2.1  设有公共走廊时，应符合下列规定:

2、走廊净宽不应小于 1.20m，净高不应低于 2.20m;当设置封闭外廊时，应设可开启的窗扇。


5.5.3  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，至少有 1/2 的使用面积的室内净高 不应低于 2.10m。
	GB55038-2025  规定：

如上


[image: ][image: ]5.6.2  阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。
GB55038-2025  规定：
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[image: ]4.1.15  设有阳台时，应符合下列规定：

[image: ][image: ]1  阳台栏杆净高不应低于 1.20m，栏杆的竖向杆件间净距不应大于 0.11m，阳台栏杆应采取防止攀 登的措施；
5.6.3  阳台栏板或栏杆净高，六层及六层以下不应低于 1.05m；七层及七层以上不应低 于 1.10m。
	GB55038-2025  规定：

如上


5.8.1  窗外没有阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于 0.90m 时，应设置防 护设施。
6.1.1  楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗，窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、地面 的净高小于 0.90m 时，应设置防护设施。
6.1.2  公共出入口台阶高度超过 0.70m 并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高 不应低于 1.05m。

	GB55038-2025  规定：

4.2.2  公共出入口设置应符合下列规定：

5  当公共出人口台阶总高度超过 0.70m 且侧面临空时，台阶和平台的临空侧面应设防护设施，且防 护设施净高不应低于 1.20m。


6.1.3  外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高，六层及六层以下不应低于
1.05m，七层及七层以上不应低于 1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，栏 杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。
6.2.1  十层以下的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于 650m2，或任一套房的 户门至安全出口的距离大于 15m 时，该住宅单元每层的安全出口不应少于 2 个。
6.2.2  十层及十层以上且不超过十八层的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于 650m2，或任一套房的户门至安全出口的距离大于 10m 时，该住宅单元每层的安全出  口不应少于 2 个。
6.2.3  十九层及十九层以上的住宅建筑，每层住宅单元的安全出口不应少于 2 个。
6.2.4  安全出口应分散布置，两个安全出口的距离不应小于 5m。

	GB55038-2025  规定：
2.2.10  住宅建筑应提供保证人员安全疏散的设施与条件。
4.2.7 4.2.7  公共出人口设置应符合下列规定:
1、每个住宅单元至少应有 1 个无障碍公共出人口。
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6.2.5  楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。
6.3.1  楼梯梯段净宽不应小于 1.10m，不超过六层的住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不 应小于 1.00m。

	GB55038-2025  规定：
4.2.2  公共楼梯的设置应符合下列规定:
1、当最高人户层楼面距室外设计地面的高度不超过 15m 时，公共楼梯一边设有栏杆的，其梯段净 宽不应小于 1.00m;公共楼梯两侧均为墙体的，其梯段净宽不应小于 1.10m。当最高人户层楼面距室 外设计地面的高度超过 15m 时，公共楼梯的梯段净宽不应小于 1.10m。


6.3.2  楼梯踏步宽度不应小于 0.26m，踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于  0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，其扶手高度不应小于 1.05m。楼梯栏杆垂 直杆件间净空不应大于 0.11m。
	GB55038-2025  规定：
4.2.2  公共楼梯的设置应符合下列规定:
2、公共楼梯踏步宽度不应小于 0.26m，踏步高度不应大丁 0.175m，且同一个楼梯梯段踏步的宽 度、高度均应一致;每个梯段的首步和末步踏步均应设明显标志。
3、楼梯扶手高度不应小于 0.90m;当楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，其水平段扶手高度不应小 于 1.20m;梯栏杆竖向杆件间净距不应大于 0.11m。


6.3.5  楼梯井净宽大于 0.11m 时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

	GB55038-2025  规定：
4.2.2  公共楼梯的设置应符合下列规定：
4  楼梯井净宽大于 0.11m 时，必须采取防止人员坠落和儿童攀登的措施。


6.4.1  属下列情况之一时，必须设置电梯：
1  七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 16m 时；
2  底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅，其住户入口层楼面距该建筑物的 室外设计地面高度超过 16m 时；
3  底层做架空层或贮存空间的六层及六层以下住宅，其住户入口层楼面距该建筑物的 室外设计地面高度超过 16m 时；
[image: ][image: ]4  顶层为两层一套的跃层住宅时，跃层部分不计层数，其顶层住户入口层楼面距该建 筑物室外设计地面的高度超过 16m 时。
GB55038-2025  规定：
4.2.4  新建住宅建筑电梯设置应符合下列规定:
[image: ]1  最高入户层为四层及四层以上，或最高人户层楼面距室外设计地面高度超过 9m 的住宅建筑，每 个住宅单元应至少设置 1  台电梯。
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[image: ][image: ][image: ]2  最高入户层为十二层及十二层以上，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过 33m 的住宅建 筑，每个住宅单元应至少设置 2 台电梯。
6.4.7  电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时， 应采取隔声、减振的构造措施。
6.5.2  位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共出入口，应采取防止物体坠落伤人的 安全措施。
6.6.1  七层及七层以上的住宅，应对下列部位进行无障碍设计：
1  建筑入口；
2  入口平台；
3  候梯厅；
4  公共走道。
6.6.3  七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于 2.00m，七层以下住宅建筑入口 平台宽度不应小于 1.50m。
6.7.1  新建住宅应每套配套设置信报箱。
6.9.1  卧室、起居室(厅)、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，必须对采 光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施，并不得降低各项指标要求。
6.9.6  直通住宅单元的地下楼、电梯间入口处应设置乙级防火门，严禁利用楼、电梯间 为地下车库进行自然通风。
6.10.1  住宅建筑内严禁布置存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、车间和仓 库，以及产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施。
6.10.4  住户的公共出入口与附建公共用房的出入口应分开布置。
7.1.1  每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。
7.1.3  卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然采光。
7.2.1  卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风。
7.3.2  分户墙和分户楼板的空气声隔声性能应符合下列规定：
1  分隔卧室、起居室(厅) 的分户墙和分户楼板，空气声隔声评价量(Rw+C)应大于 45dB ；
2  分隔住宅和非居住用途空间的楼板，空气声隔声评价量(Rw+Ctr)应大于 51dB。
8.1.1  住宅应设置室内给水排水系统。
8.1.2  严寒和寒冷地区的住宅应设置采暖设施。
8.1.3  住宅应设置照明供电系统。
8.1.4  住宅计量装置的设置应符合下列规定：
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1 各类生活供水系统应设置分户水表；
3  设有燃气系统时，应设置分户燃气表； 4设有供电系统时，应设置分户电能表。
8.1.7下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内：
1公共功能的管道，包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管 和配电和弱电干线(管)等，设置在开敞式阳台的雨水立管除外  
2公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件，户内排水立管检修口除 外 ；
3采暖管沟和电缆沟的检查孔。
8.2.1 住宅各类生活供水系统水质应符合国家现行有关标准的规定。
8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35MPa。
 (
GB55038-2025
 
规定：
7.1.2 住宅套内分户用水点的积水压力不应小于0.
1
MPa
。
)
8.2.6  厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
8.2.10无存水弯的卫生器具和无水封的地漏与生活排水管道连接时，在排水口以下应 设存水弯；存水弯和有水封地漏的水封高度不应小于50mm。
8.2.11 地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管，不应与上部排 水管连接，应设置集水设施用污水泵排出。
8.2.12采用中水冲洗便器时，中水管道和预留接口应设明显标识。坐便器安装洁身器 时，洁身器应与自来水管连接，严禁与中水管连接。
8.3.3 住宅采暖系统应采用不高于95℃的热水作为热媒，并应有可靠的水质保证措施。 热水温度和系统压力应根据管材、室内散热设备等因素确定。
8.3.6 设置采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度，不应低于表8.3.6的规定。
 (
表8.3.6室内采暖计算温度
)

	用房
	温 度 ( ℃ )

	卧室、起居室(厅)和卫生间
	18

	厨房
	15

	设采暖的楼梯间和走廊
	14



8.4.1 住宅管道燃气的供气压力不应高于0.2MPa。住宅内各类用气设备应使用低压燃 气，其入口压力应在0.75倍～1.5倍燃具额定范围内。
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8.4.3 燃气设备的设置应符合下列规定：
1 燃气设备严禁设置在卧室内；
2严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体 的加热设备；
3户内燃气灶应安装在通风良好的厨房、阳台内；
4燃气热水器等燃气设备应安装在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间 。
8.4.4 住  宅内各类用气设备的烟气必须排至室外。排气口应采取防风措施，安装燃气设 备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置；当多台设备合用竖向排气道排放烟气时， 应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设置的采暖或制冷燃气设备的排气管不得与  燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管遵。
8.5.3无外窗的暗卫生间，应设置防止回流的机械通风设施或预留机械通风设置条件。
8.7.3每套住宅应设置户配电箱，其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的 开关电器。
8.7.4 套内安装在1.80m 及以下的插座均应采用安全型插座。
 (
GB55038-2025
 
规定：
7.4.5
 
住宅的电源插座均应采用安全型插座，卫生间设置的电源插
座尚应加设防止水溅的措施。
)
8.7.5  共用部位应设置人工照明，应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急 照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时应急点亮的措施。
8.7.9当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解 锁。
三、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010第4.2.1、4.2.2、4.2.5条。
4.2.1   分户墙、分户楼板及分隔住宅和非居住用途空间楼板的空气声隔声性能，应符 合表4.2.1的规定。
表4.2.1分户构件空气声隔声标准

	构件名称
	空气声隔声单值评价量十频谱修正量(dB)

	分户墙、分户楼板
	计权隔声量十粉红噪声频谱修正量
Rw+C
	
>45

	分隔住宅和非居住 用途空间的楼板
	计权隔声量+交通噪声频谱修正量
Rw+Cr
	
>51


4.2.2    相邻两户房间之间及住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间的空气声 隔声性能，应符合表4.2.2的规定。
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表4.2.2 房间之间空气声隔声标准

	房间名称
	空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB)

	卧室、起居室(厅) 与邻户房间之间
	计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 Dar,w+C
	
≥45

	住宅和非居住用途空间
分隔楼板上下的房间之间
	计权标准化声压级差十交通噪声频谱修正量
Dar,w+Cr
	
≥51


4.2.5    外窗(包括未封闭阳台的门)的空气声隔声性能，应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5 外窗(包括未封闭阳台的门)的空气声隔声标准

	构件名称
	空气声隔声单值评价量十频谱修正量(dB)

	交通干线两侧卧室、 起居室(厅)的窗
	计权隔声量+交通噪声频谱修正量
Rw+Cr
	
≥30

	其他窗
	计权隔声量+交通噪声频谱修正量
R+Cr
	
≥25


四、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001第3.1.3、3.1.7、3.2.2、4.1.1、
4.3.4、4.3.6、4.3.7、10.1.6条。
3.1.3 施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放 物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。
3.1.7 施工现场用电应符合下列规定：
	1施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统 [image: ]
	2安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成   
	3临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连 接 。
		4 临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地   	5斩停施工时应切断电源。
3.2.2 严 禁 使 用 国 家 明 令 淘 汰 的 材 料。
4.1.1 施工单位必须制定施工防火安个制度，施工人员必须严格遵守。
4.3.4 施工现场动用申气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质、并设专
人 监 督。
4.3.6 严禁在施工现场吸烟。
4.3.7 严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。
10.1.6 推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。
五、《住宅信报箱工程技术规范》GB50631-2010第1.0.3、3.0.1条。
1.0.3    城镇新建、改建、扩建的住宅小区、住宅建筑工程，应将信报箱工程纳入建筑
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工程统一规划、设计、施工和验收，并应与建筑工程同时投入使用。
3.0.1   住宅信报箱应按住宅套数设置，每套住宅应设置一个格口。
六、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 第4.3.2、8.4.3、10.1.1、10.1.2条。
4.3.2 设  置在住宅建筑内的变压器，应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压 器。
8.4.3家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器，供电回路应装设 短路和过负荷保护电器，连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电  流动作保护器。
10.1.1 建筑高度为100m  或35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住 宅建筑，应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。
10.1.2 建筑高度为50m-100m 或19层34层的佳宅建筑和年预计雷击次数大于或等手
0.05  且小于或等于0.25的住宅建筑，应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措 施。
七、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367-2015 第3.0.4、3.0.7条。
3.0.4 住宅共用部分的装饰装修设计不得影响消防设施和安全疏散设施的正常使用，不 得降低安全疏散能力。
3.0.7 住宅室内装饰装修设计不得拆除室内原有的安全防护设施，且更换的防护设施不 得降低安全防护的要求。
八、《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013 第4.1.1、4.2.1条。
4.1.1  居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比(5×)限值

	
建筑气候区
	I、Ⅱ、M、VI 建筑气候区
	Ⅲ、V
建筑气候区
	V
建筑气候区

	平均迎风面积比ζ
	≤0.85
	≤0.80
	≤0.70



4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4.2.1的规定。
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表4.2.1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值 (%)

	场  地
	建筑气候区

	
	1、I、M、M
	Ⅲ、V、Y

	广  场
	10
	25

	游憩场
	15
	30

	停车场
	15
	30

	人行道
	25
	50





[bookmark: bookmark40]39.《广播电视制播工程项目规范》G B55040-2024
新编规范、全文强制性标准。
1、规范简介
广播电视制播工程必须执行本规范。
2、规范目录
1 总则
2 基本规定
3采集录制系统
3.1 一般规定
3.2 技术系统
4  内容编辑系统
5  播出控制系统
6  总控与传输系统


[bookmark: bookmark41]40.《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》GB55041-2024
新编规范、全文强制性标准。
1、规范简介
1.0.1 为保障广播电视传输覆盖网络工程功能性能、建设工程质量安全、生态环境保护 安全，系统设备正常运行，保障广播电视信号传输覆盖效果，制定本规范。
1.0.2广播电视传输覆盖网络工程必须执行本规范。
1.0.3 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。 其中，创新性的技术方法和措施应进行论证，并符合本规范中有关功能、性能的要   求。
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2、通知原文
 (
中华人民共和国住房和城乡建设部
Ministry of Housing and
 
Uban-Rural
 
Development of the
 
People's
 
R
epublic of China
机构
             
新
 
闻
           
公
 
开
            
服
务
)
首页>公开>政策>文件库

公文名称：住房城乡建设部关于发布国家标准《广插电视传输覆盖网络工程项目规范》的公告
索 引 号：000013338/2024-00893                                                                                              分   类：标准定额(标准科技)
发文单位：住房城乡建设部                                                                                                   发文日期：2024-12-26
文  号：中华人民共和国住房和城乡建设部公告2024年第228号                                                       主题词：
实施日期：2025-04-01                                                                                              废止日期：


	
住房城乡建设部关于发布国家标准
《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》的公告

	选择字体：[大-中-小]发布时间：2025-01-2017:31:45分享：


现批准《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》为国家标准，编号为GB55041-
2024,自2025年4月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格 执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。
本规范在住房城乡建设部门户网站 ( www.mohurd.gov.cn)  公开，并由住房城乡建 设部标准定额研究所组织中国计划出版社有限公司出版发行。

住房城乡建设部
2024年12月26日
3 、规范目录
1. 总 则
2. 基本规定
2.1  规模和布局
2.2  建筑工程
2.3  消防
2.4 塔桅
2.5 安全
2.6生态环境保护
2.7 其他
3. 广播电视发射台
3.1 一般规定


3.2  技术系统
4.  卫星广播电视地球站
4.1  一般规定
4.2  技术系统
5.  广播电视微波传输线路
5.1  一般规定
5.2  技术系统
6.  有线广播电视网络及交互式网络电视
6.1  一般规定
6.2  技术系统
7.  广播电视监测台
7.1  一般规定
7.2  技术系统
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[bookmark: bookmark42]第二篇  施工质量
[bookmark: bookmark43]《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013【强条已废】
5.0.8    经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严  禁验收。【 当前条目已被《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022替 代】
GB55032-2022  第 4.2.8 条：“经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能要求 的分部工程及单位工程，严禁验收。”
	条文说明：4.2.8    分部工程及单位工程经返修或加固处理后仍不能满足安全或重要的使用功能时， 表明工程质量存在严重缺陷。安全不满足要求时，将危及人身健康或财产安全，严重时会给社会带 来巨大的安全隐患；重要的使用功能不满足要求时，将导致建（构）筑物无法正常使用，因此对这 类工程严禁通过验收，更不得擅自投入使用，需要专门研究处置方案。


6.0.6    建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设
计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。【 当前条目已被《建筑与市政工程施 工质量控制通用规范》GB55032-2022替代】
GB55032-2022  第 4.3.4 条：单位工程完工后，各相关单位应按下列要求进行工程竣工 验收：
1、勘察单位应编制勘察工程质量检查报告，按规定程序审批后向建设单位提交；
2、设计单位应对设计文件及施工过程的设计变更进行检查，并应编制设计工程质量检 查报告，按规定程序审批后向建设单位提交。
3、施工单位应自检合格，并应编制工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提 交；
4、监理单位应在自检合格后组织工程竣工预验收，预验收合格后应编制工程质量评估 报告，按规定程序审批后向建设单位提交；
5、建设单位应在竣工预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目 负责人进行竣工验收。

	条文说明：4.3.4    单位工程竣工验收是依据我国相关法律法规，全面考核建设工作成果，检查工程 质量是否符合设计及合同约定要求。单位工程的验收结论是否合格，是工程能否交付使用的重要依 据，体现了工程质量验收在工程建设过程中的重要性和必要性，因此应引起各相关责任主体的高度 重视。
勘察单位应在工程质量验收前对勘察文件进行检查，编写《勘察文件质量检查报告》，经项目 负责人、单位技术负责人签名及加盖单位公章后，提交给建设单位。
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[image: ]《勘察文件质量检查报告》内容包括工程规模、工程主要勘察范围及内容、实际地质情况与勘察报 告的差异、工程施工对持力层是否满足要求及勘察文件的检查结论。要求内容真实、语言简练、字 迹清楚。凡需签名处，需先打印姓名后再亲笔签名。
设计单位应在工程竣工验收前，对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进 行检查，编写《设计文件质量检查报告》，经项目负责人、单位技术负责人签名并加盖章后，提交 给建设单位。
《设计文件质量检查报告》内容包括工程规模、各专业设计人员名单、结构设计特点、图纸会审情 况、主要设计变更及执行情况、工程按图施工及完成情况。要求内容真实、语言简练、字迹清楚。 凡需签名处，需先打印姓名后再亲笔签名。
工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位由项目经理、项目技 术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。工程预验收除参加人员与竣工验收不同外，其方法、 程序、要求等均应与工程竣工验收相同。
[image: ][image: ]单位工程完工后由建设单位项目负责人组织，勘察单位、设计单位、监理单位（履行监理职责的机 构）、施工单位等相关单位项目负责人参与验收，并分别在验收报告上签署意见，证明工程项目符 合验收条件。市政工程的设施管理单位应参加验收。



[bookmark: bookmark44]一、地基基础
[bookmark: bookmark45]1.《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018【部分强条已废】
现批准《湿陷性黄土地区建筑标准》为国家标准，编号为 GB50025-2018，自 2019 年 8 月 1 日起实施。其中，第 4.1.1、4.1.8、5.7.3、6.1.1、7.1.1、7.4.5 条为强制 性条文，必须严格执行。原《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 同时废止。
4.1.1 湿陷性黄土场地的岩土工程勘察应查明或试验确定下列岩土参数，应对场地、地 基作出岩土工程评价，并应对地基处理措施提出建议。
1 建筑类别为甲类、乙类时，场地湿陷性黄土层的厚度、下限深度；

2 自重湿陷系数、湿陷系数及湿陷起始压力随深度的变化；

3 不同湿陷类型场地、不同湿陷等级地基的平面分布。

4.1.8 评价湿陷性用的不扰动土样应为Ⅰ级土样，且必须保持其天然的结构、密度和湿 度。
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5.7.3 湿陷性黄土场地的甲类、乙类建筑物桩基，其桩端必须穿透湿陷性黄土层，并应 选择压缩性较低的岩土层作为桩端持力层。【当前已被《建筑与市政地基基础通用规  范》GB55003-2021替代】

6.1.1 甲类建筑地基的湿陷变形和压缩变形不能满足设计要求时，应采取地基处理措施 或将基础设置在非湿陷性土层或岩层上，或采用桩基础穿透全部湿陷性黄土层。采取
地基处理措施时应符合下列规定：【当前已被《建筑与市政地基基础通用规范》 GB55003-2021替代】

1 非自重湿陷性黄土场地，应将基础底面以下附加压力与上覆土的饱和自重压力之和大 于湿陷起始压力的所有土层进行处理，或处理至地基压缩层的深度；

2 自重湿陷性黄土场地，对一般湿陷性黄土地基，应将基础底面以下湿陷性黄土层全部 处理。

7.1.1 湿陷性黄土场地上建筑物及附属工程施工，应采取防止施工用水、场地雨水和邻 近管道渗漏水渗入建筑物地基的措施。【当前已被《建筑与市政地基基础通用规范》  GB55003-2021替代】

7.4.5 当发现地基浸水湿陷或建筑物产生沉降裂缝时，应立即停止施工，切断有关水  源，对建筑物的沉降和裂缝加强观测，并应查明原因。应经处理满足设计要求后，方 可继续施工。【当前已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代】

[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark46]2.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015【部分强条 已废】
4.1.4  永久性锚杆的锚固段不得设置在未经处理的有机质土层、液限[image: ] [image: ] 大于 50%的土层 或相对密实度 Dr 小于 0.3 的土层中。

	本条为强制性条文。对锚杆的锚固段设置地层进行限制是因为在这些被限制使用地层中安设的锚杆 受力后会出现严重的蠕变或锚杆承载力显著低下，根本无法满足工程安全和正常使用的要求。


4.5.3  腐蚀环境中的永久性锚杆应采用 I 级防腐保护构造设计；非腐蚀环境中的永久性 锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆应采用 II 级防腐保护构造设计。【本条已被 GB55003- 2021 建筑与市政地基基础通用规范 替换】
12.1.19  工程锚杆必须进行验收试验。其中占锚杆总量 5%且不少于 3 根的锚杆应进行
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被 GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范 替换】
13.1.1  岩土锚固与喷射混凝土支护工程的监测与维护应贯穿工程施工阶段和工程使用 阶段全过程，应定期对永久性锚固工程或安全等级为 I 级的临时性锚固工程的锚杆预 加力值、锚头及被锚固结构物的变形进行监测。【本条已被 GB55003-2021 建筑与市 政地基基础通用规范 替换】
[bookmark: bookmark47]3. 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008【强条已废】
【以下强条已被《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022  替换】
3.1.4    地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应根据防水等级的要求采取其 他防水措施。
3.2.1    地下工程的防水等级应分为四级，各等级防水标准应符合表 3.2.1 的规定。
表 3.2.1  地下工程防水标准

	防水等级
	防水标准

	一级
	不允许渗水，结构表面无湿渍

	


二级
	不允许漏水，结构表面可有少量湿渍；
工业与民用建筑：总湿渍面积不大于总防水面积（包括顶板、墙面、地面）的
1/1000；任意 100m2 防水面积上的湿渍不超过 2 处，单个湿渍的最大面积不大于 0.1m2 ; 其他地下工程：总湿渍面积不应大于总防水面积的 2/1000；任意 100m2 防水面积上的湿 渍不超过 3 处，单个湿渍的最大面积不大于 0.2m2；其中，隧道工程还要求平均渗水量 不大于 0.05L/(m2•d),任意 100m2 防水面积上的渗水量不大于 0.15L/(m2•d)

	
三级
	有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂；
任意 100m2 防水面积上的漏水或湿渍点数不超过 7 处，单个漏水点的最大漏水量不大于 2.5L/d，单个湿渍的最大面积不大于 0.3m2

	
四级
	有漏水点，不得有线流和漏泥砂；
整个工程平均漏水量不大于 2L/(m2•d)；任意 100m2 防水面积上的平均漏水量不大于 4L/(m2•d）


3.2.2    地下工程不同防水等级的适用范围，应根据工程的重要性和使用中对防水的要 求按表 3.2.2 选定。
表 3.2.2    不同防水等级的适用范围

	防水等级
	适用范围

	一级
	人员长期停留的场所；因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正 常运转和危及工程安全运营的部位；极重要的战备工程、地铁车站

	二级
	人员经常活动的场所；在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本 不影响设备正常运转和工程安全运营的部位；重要的战备工程

	三级
	人员临时活动的场所；一般战备工程

	四级
	对渗漏水无严格要求的工程



多循环张拉验收试验，占锚杆总量 95% 的锚杆应进行单循环张拉验收试验。【本条已
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4.1.22     防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当塌落度损失后 不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严  禁直接加水。
4.1.26    施工缝的施工应符合下列规定：
1  水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷 混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，再铺 30-50mm 厚的 1:1 水泥 砂浆，并应及时浇筑混凝土；
2  垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或 水泥基渗透结晶型防水涂料，并应及时浇筑混凝土；
5.1.3    变形缝处混凝土结构的厚度不应小于 300mm 。
[bookmark: bookmark48]4. 《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013【强条已废】
【以下强条已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021  替换】
3.0.3    地基基础设计应符合下列规定：
1  建筑物的地基计算应满足承载力计算的有关规定；
2  地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计；
3  建造在坡地或斜坡附近的建筑物以及受水平荷载作用的高层建筑、高耸构筑物 和挡土结构、基坑支护等工程，尚应进行稳定性验算。验算时应计及水平膨胀力的作 用。
5.2.2    膨胀土地基上建筑物的基础埋置深度不应小于 1m 。
5.2.16    膨胀土地基上建筑物的地基变形计算值，不应大于地基变形允许值。地基变形 允许值应符合表 5.2.16 的规定。表 5.2.16 中未包括的建筑物，其地基变形允许值应根  据上部结构对地基变形的适应能力及功能要求确定。
表 5.2.16    膨胀土地基上建筑物地基变形允许值

	
结构类型
	相对变形
	变形量
（mm）

	
	种类
	数值
	

	砌体结构
	局部倾斜
	0.001
	15

	房屋长度三到四开间及四角有构造柱或配筋砌体 承重结构
	
局部倾斜
	
0.0015
	
30

	
工业和民
用建筑相 邻柱基
	框架结构无填充墙
	变形差
	0.001L
	30

	
	框架结构有填充墙
	变形差
	0.0015L
	20

	
	当基础不均匀升降时不产生附加应 力的结构
	
变形差
	
0.003L
	
40
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注：L 为相邻柱基的中心距离（m）。
[bookmark: bookmark49]5. 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004
3.1.2    穿越建筑物、构筑物、街道、铁路等的坑道、地道掘进时，应采取连续作业和 可靠的安全措施。
3.1.5    坑道、地道掘进时，应采取湿式钻孔、洒水装碴和加强通风等综合防尘措施。
3.3.2    当掘进对穿、斜交、正交坑道、地道时，必须有准确的实测图。当两个作业面 相距小于或等于 15m 时，应停止一面作业。
3.3.3    钻孔作业应符合下列规定：
1  钻孔前应将作业面清出实底；
2  必须采用湿式钻孔法钻孔，其水压不得小于 0.3MPa，风压不得小于 0.5MPa；
3  严禁沿残留炮孔钻进。
3.3.4    严禁采用不符合产品标准的爆破器材；在有地下水的地段，所用爆破器材应符 合防水要求。
3.3.5    坑道、地道掘进宜采用火花起爆或电力起爆。当采用火花起爆时，每卷导火索  在使用前均应将两端各切去 50mm，并从一端取 lm 作燃速试验；导火索的长度应根据 点火人员在点燃全部导火索后能隐蔽到安全地点所需的时间确定，但不得小于 1.2m 。 当采用电力起爆时，电雷管使用前，应进行导电性能检验，输出电流不应大于 50mA； 在同一爆破网路内，当电阻小于 1.2Ω时，雷管的电阻差不应大于 0.2Ω;当电阻为
1.2—2Ω时，电阻差不应大于 0.3 Ω;电爆母线和连接线必须采用绝缘导线。
3.3.6    当施工现场的杂散电流值大于 30mA 时，不应采用电力起爆。当受条件限制需 采用电力起爆时，应采取下列防杂散电流的措施：
1  检查电气设备的接地质量；
2  爆破导线不得有破损和裸露接头；
3  应采用紫铜桥丝低电阻雷管或无桥丝电雷管，并应采用高能发爆器引爆。
3.3.10    斗车和手推车均应有可靠的刹车装置，严禁溜放跑车。
3.3.11    掘进工作面需要风量的计算，应符合下列规定：
1  放炮后 15min 内能把工作面的炮烟排出；
2  按掘进工作面同时工作的最多人数计算，每人每分钟的新鲜空气量不应少于 4m3；
3  风流速度不得小于 0.15m／s；
4  当采用混合式通风时，压入式扇风机必须在炮烟全部排出后方可停止运转。
3.3.12    掘进工作面的通风，应符合下列规定：
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1  当采用混合式通风时，压入式扇风机的出风口与抽出式扇风机的入风口的距离 不得小于 15m；
2  当采用风筒接力通风时，扇风机间的距离，应根据扇风机特性曲线和风筒阻力 确定；接力通风的风筒直径不得小于 400mm；每节风简直径应一致，在扇风机吸入口 一端应设置长度不小于 l0m 的硬质风筒；
3  压入式扇风机和启动装置，必须安装在进风通道中，与回风口的距离不得小于 l0m；
4  扇风机与工作面的电气设备，应采用风、电闭锁装置。
3.5.1    坑道、地道掘进允许偏差应符合表 3.5.1 的规定。
表 3.5.1    坑道、地道掘进允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)

	口部水平位置偏移
	100

	口部标高
	± 100

	毛洞坡度
	±10%

	毛洞宽度(从中线至任何一帮)
	+100，－20

	毛洞高度 (从腰线分别至底部、顶部)
	+100，－30

	预留孔中心线位置偏移
	20

	预留洞中心线位置偏移
	50


6.2.1    模板及其支架应符合下列规定：
1  必须具有足够的强度、刚度和稳定性；
2  能可靠地承载新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中新产生的荷 载；
3  保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确；
4  模板的接缝不应漏浆；
5  临空墙、门框墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土 预制件等。
6.2.2    模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。
6.2.5    模板及其支架拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时， 应符合下列规定：
1  侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆 除；
2  底模，在混凝土强度符合表 6.2.5 规定后，方可拆除。
表 6.2.5    拆模时所需混凝土强度

	结构类型
	结构跨度(m)
	按设计的混凝土强度标准值的百分率计(％)
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板
	≤2
	50

	
	2～8
	75

	
	>8
	100

	梁、拱、壳
	≤8
	75

	
	>8
	100


6.2.6    已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求 后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利 时，必须经过核算，加设临时支撑。
6.3.1    钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面和每捆(盘)钢筋均应有标志。 进场时应按批号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查，并按现行国家  有关标准的规定抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用。
钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象， 尚应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
6.3.2    钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应征得设计单位 的同意，并应符合下列规定：
1  不同种类钢筋的代换，应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行，可采用下 式计算求得：
As1  ·fy1  ·γd1= As2  ·fy2  ·γd2
式中 As1 、fy1 、γd1——分别为原设计钢筋的计算截面面积(mm2)、强度设计值(N/ (mm2)、动荷载作用下材料强度综合调整系数；
As2 、fy2 、γd2——分别为拟代换钢筋的计算截面面积(mm2)、强度设计值(N/ (mm2)、动荷载作用下材料强度综合调整系数。
γd 可按表 6.3.2 选用。
表 6.3.2    材料强度综合调整系数 γd

	钢筋种类
	综合调整系数 γd

	HPB 235 级
	1.50

	HRB 335 级
	1.35

	HRB400 级、RRB 400 级
	1.20


2  钢筋代换后，应满足设计规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等 要求；
3  对重要受力构件不宜用光面钢筋代换变形(带肋)钢筋；
4  梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换。
6.3.3    钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有 颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋应平直，无局部曲折。
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6.3.4    钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定：
1 HPB235 级钢筋末端需做 180°弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，平直部分长度不宜小于钢筋直径的 3 倍；
2 HRB335 级和 HRB 400 级、RRB400 级钢筋末端需做 90°或 135°弯折，
HRB335 级钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋直径的 4 倍；HRB400 级、RRB400 级钢筋不 宜小于钢筋直径的 5 倍；平直部分长度应按设计要求确定；
3  弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的 5 倍。
6.3.6    钢筋的焊接接头应符合下列规定：
1  设置在同一构件内的焊接接头应相互错开；
2  在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径 35 倍且不小于 500mm 的区段内，同一 根钢筋不得有 2 个接头；在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面 积的百分率，受拉区不宜超过 50％，受压区不限；
3  焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的 10 倍，且不宜位于构件最大弯矩 处。
6.3.7    钢筋的绑扎接头应符合下列规定：
1  搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的 10 倍，接头不宜位于构件 最大弯矩处；
2  受拉区域内，HPB 235 级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，HRB335 级和 HRB400 级、RRB 400 级钢筋可不做弯钩；
3  直径不大于 12mm 的受压 HPB 235 级钢筋的末端，以及轴心受压构件中任意直 径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的 35 倍；
4  钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；
5  受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合表 6.3.7 的规定；受压钢筋绑扎接头的搭 接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的 0.7 倍。
表 6.3.7    受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C20
	C25
	高于 C25

	HPB235 级钢筋
	35d
	30d
	25d

	
月 牙 纹
	HRB335 级钢筋
	45d
	40d
	35d

	
	HRB400 级钢筋 RRB 400 级钢筋
	55d
	50d
	45d


注：1 当 HRB335 级和 HRB400 级、RRB400 级钢筋直径 d 大于 25mm 时，其受拉钢筋的搭接长度应按 表中数值增加 5d。
2  当螺纹钢筋直径 d 不大于 25mm 时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值减少 5d。
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3  在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于 300mm；受压钢筋的搭接长度不应小于
200mm。
4  两根直径不同钢筋的搭接长度，以较细钢筋直径计算。
6.3.8    各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度  的 1.3 倍区段内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉 区不得超过 25％；受压区不得超过 50％。在绑扎接头区段内，受力钢筋截面面积不得 超过受力钢筋总截面面积的 50％。
6.3.9    受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求；当设计无具体要求时，在正常 环境下，不宜小于 25mm；在高湿度环境下，不宜小于 45mm。
6.3.10    绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架，不得有变形、松脱和开焊。钢筋位置的允许 偏差应符合表 6.3.10 的规定。
表 6.3.10    钢筋位置的允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)

	钢筋网的长度、宽度
	± 10

	网眼尺寸
	焊  接
	± 10

	
	绑  扎
	±20

	骨架的宽度、高度
	±50

	骨架的长度
	± 10

	受力钢筋
	间 距
	± 10

	
	排 距
	±5

	箍筋、构造筋间距
	焊 接
	± 10

	
	绑 扎
	±20

	焊接预埋件
	中心线位置
	5

	
	水平高差
	+3 ，0

	受力钢筋保护层
	梁、柱
	±5

	
	墙、板(拱)
	±3


6.4.1    水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告，并应对其品种、标号、包装仓 号、出厂日期等检查验收。
当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时，应做 复查试验，并按试验结果使用。
6.4.2    混凝土中掺用外加剂的质量应符合现行国家标准的要求，外加剂的品种及掺量 必须根据对混凝土性能的要求、施工条件、混凝土所采用的原材料和配合比等因素经 试验确定。
6.4.5    泵送混凝土施工，应符合下列规定：
1  混凝土的供应，必须保证输送混凝土泵能连续工作；
2  输送管线宜直，转弯宜缓，接头应严密；
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3  泵送前应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥浆或水泥砂浆润滑输送管内
壁；当泵送间歇时间超过 45min 或混凝土出现离析现象时，应立即用压力水或其他方 法冲洗管内残留的混凝土；
4  在泵送过程中，受料斗内应有足够的混凝土，防止吸入空气产生阻塞。
6.4.10    大体积混凝土的浇筑应合理分段分层进行，使混凝土沿高度均匀上升；浇筑应 在室外气温较低时进行，混凝土浇筑温度不宜超过 28℃。
注：混凝土浇筑温度系指混凝土振捣后，在混凝土 50～l00mm 深处的温度。
6.4.11    工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密 闭要求的部位，应一次整体浇筑混凝土。
6.4.12    浇筑混凝土时，应按下列规定制作试块：
1  口部、防护密闭段应各制作一组试块；
2  每浇筑 l00m3 混凝土应制作一组试块；
3  变更水泥品种或混凝土配合比时，应分别制作试块；
4  防水混凝土应制作抗渗试块。
6.4.13    坑道、地道采用先墙后拱法浇筑混凝土时，应符合下列规定：
1  浇筑侧墙时，两边侧墙应同时分段分层进行；
2  浇筑顶拱时，应从两侧拱脚向上对称进行；
3  超挖部分在浇筑前，应采用毛石回填密实。
6.4.14    采用先拱后墙法浇筑混凝土时，应符合下列规定：
1  浇筑顶拱时，拱架标高应提高 20~40mm；拱脚超挖部分应采用强度等级相同的 混凝土回填密实；
2  顶拱浇筑后，混凝土达到设计强度的 70％及以上方可开挖侧墙；
3  浇筑侧墙时，必须消除拱脚处浮碴和杂物。
6.4.16    施工缝的位置，应符合下列规定：
1  顶板、底板不宜设施工缝，顶拱、底拱不宜设纵向施工缝；
2  侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于 500mm 的墙体上；当侧墙上有孔 洞时，施工缝距孔洞边缘不宜小于 300mm；
3  当采用先墙后拱法时，水平施工缝宜设在起拱线以下 300～500mm 处；当采用 先拱后墙法时，水平施工缝可设在起拱线处，但必须采取防水措施；
4  垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。
6.5.1    混凝土应振捣密实。按梁、柱的件数和墙、板、拱有代表性的房间应各抽查
10％，且不得少于 3 处。当每个检查件有蜂窝、孔洞、主筋露筋、缝隙夹渣层时，其
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蜂窝、孔洞面积、主筋露筋长度和缝隙夹渣层长度、深度，应符合下列规定：
1  梁、柱上任何一处的蜂窝面积不大于 1000cm2，累计不大于 2000cm2；孔洞面积 不大于 40cm2，累计不大于 80cm2；主筋露筋长度不大于 10cm，累计不大于 20cm；缝 隙夹渣层长度和深度均不大于 5cm。
2  墙、板、拱上任何一处的蜂窝面积不大于 2000cm2，累计不大于 4000cm2 ；孔洞 面积不大于 100cm2，累计不大于 200cm2；主筋露筋长度不大于 20cm，累计不大于
40cm；缝隙夹渣层长度不大于 20cm，深度不大于 5cm，且不多于 2 处。
6.5.2    现浇混凝土结构的允许偏差应符合表 6.5.2 的规定。
表 6.5.2    现浇混凝土结构的允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)

	轴线位置
	10

	标 高
	层 高
	± 10

	
	全 高
	±30

	截面尺寸
	柱、梁
	±5

	
	墙、板(拱)
	+8，－5

	柱、墙垂直度
	5

	表面平整度
	8

	预埋管、预留孔中心线位置
	5

	预埋螺栓中心线位置
	5

	预留洞中心线位置
	15

	电梯井
	井筒长、宽对中心线
	+25, 0

	
	井筒全高垂直度
	H/1000 且不大于 30


9.1.1    门框墙的混凝土浇筑，应符合下列规定：
1  门框墙应连续浇筑，振捣密实，表面平整光滑，无蜂窝、孔洞、露筋；
2  预埋件应除锈并涂防腐油漆，其安装的位置应准确，固定应牢靠；
3  带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用；钢筋 的表面应保持清洁。
9.1.3    门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框墙的任何一处麻面面积不得大于门框墙 总面积的 0.5％，且应修整完好。
9.2.1    门扇安装应符合下列规定：
1  门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封条压缩量均 匀，严密不漏气；
2  门扇启闭比较灵活，闭锁活动比较灵敏，门扇外表面标有闭锁开关方向；
3  门扇能自由开到终止位置；
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4  门扇的零部件齐全，无锈蚀，无损坏。
9.3.1 防爆波悬摆活门安装，应符合下列规定：
1  底座与胶板粘贴应牢固、平整，其剥离强度不应小于 0.5Mpa；
2  悬板关闭后底座胶垫贴合应严密；
3  悬板应启闭灵活，能自动开启到限位座；
4  闭锁定位机构应灵活可靠 o
9.3.2    胶管活门安装，应符合下列规定：
1  活门门框与胶板粘贴牢固、平整，其剥离强度不应小于 0.5Mpa；
2  门扇关闭后与门框贴合严密；
3  胶管、卡箍应配套保管，直立放置；
4  胶管应密封保存。
9.3.3    防爆超压排气活门、自动排气活门安装，应符合下列规定：
1  活门开启方向必须朝向排风方向；
2  穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均必须铅直；
3  活门在设计超压下能自动启闭，关闭后阀盘与密封圈贴合严密。
9.4.1    人防工程防护功能平战转换施工应坚持安全可靠、就地取材、加工和安装快速 简便的原则。
9.4.3    防护功能平战转换预埋件的材质、规格、型号、位置等必须符合设计要求；预 埋件应除锈，涂防腐漆并与主体结构应连接牢固。
9.6.1 门扇、门框墙制作的允许偏差应符合表 9.6.1 的规定。
表 9.6.1    门扇、门框墙制作的允许偏差

	
项    目
	允许偏差(mm)

	
	混凝土圆拱门、门框墙
	混凝土平板门 门框墙
	钢结构门 门框墙

	
	门孔宽≤5000
	门孔宽＞5000
	
	

	门扇宽度
	±3
	±5
	±5
	±3

	门扇高度
	±5
	±8
	±5
	±3

	门扇厚度
	3
	5
	5
	3

	门扇内表面平整度
	――
	――
	3
	2

	门扇扭曲
	±3
	±5
	――
	――

	门扇弧长
	±4
	±6
	――
	――

	铰页同轴度
	1
	1
	1
	1

	闭锁位置偏移
	±2
	±3
	±3
	±2

	门框两对角线相差
	5
	7
	5
	5
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	门框墙垂直度
	6
	8
	5
	5


9.6.2    钢筋混凝土门扇安装的允许偏差应符合表 9.6.2 的规定。


表 9.6.2    钢筋混凝土门扇安装的允许偏差

	项   目
	允许偏差(mm)

	

门扇与  门框贴合
	L≤2000
	2.5

	
	2000＜L≤3000
	3

	
	3000＜L≤5000
	4

	
	L＞5000
	5


注：L 为门孔长边尺寸(mm)。
9.6.3    钢结构门扇安装的允许偏差应符合表 9.6.3 的规定。
表 9.6.3  钢结构门扇安装的允许偏差

	项   目
	允许偏差(mm)

	

门扇与门框
贴合
	L≤2000
	2

	
	2000＜L≤3000
	2.5

	
	3000＜L≤5000
	3

	
	L＞5000
	4


注：L 为门孔长边尺寸(mm)。
9.6.4    防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门、自动排气活门安装的允许偏差应符合表
9.6.4 的规定。
表 9.6.4    防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门、自动排气活门安装的允许偏差

	项  目
	允许偏差(mm)

	

防爆波悬摆活门
	坐 标
	10

	
	标 高
	±5

	
	框正、侧面垂直度
	5

	
防爆超压排气活门 自动排气活门
	坐 标
	10

	
	标 高
	±5

	
	平衡锤连杆垂直度
	5


10.1.1    当管道穿越防护密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙 短管。当管道穿越密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
10.1.2    给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应采用壁厚大于 3mm 的 钢管。
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10.1.3    通风管的密闭穿墙短管，应采用厚 2～3mm 的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、 均匀、严密。
10.1.4    密闭翼环应采用厚度大于 3mm 的钢板制作。钢板应平整，其翼高宜为 30~ 50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
10.1.5    密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的 轴线应与所在墙面垂直，管端面应平整。
10.1.6    密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合下列规定：
1  电缆、电线穿墙短管宜为 30～50mm；
2  给水排水穿墙短管应大于 40mm；
3  通风穿墙短管应大于 l00mm。
10.1.7    密闭穿墙短管作套管时，应符合下列规定：
1  在套管与管道之间应用密封材料填充密实，并应在管口两端进行密闭处理。填 料长度应为管径的 3—5 倍，且不得小于 100mm；
2  管道在套管内不得有接口；
3  套管内径应比管道外径大 30～40mm。
10.1.8    密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于 6mm 的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同；两块抗力片的槽口 必须对插。
10.1.9    当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时，可在密闭穿墙短管两端各焊上一块 密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢，且不得露出墙面。
10.2.1    在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚 2～3mm 的钢板焊接制 作。其焊缝应饱满、均匀、严密。
10.2.2    染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法 兰连接，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。
10.2.3    主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时。 钢板厚度应大于 0.75mm。
10.2.4    工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房 或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。
10.2.5    通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。
10.2.6    通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应标示清晰、准确。
10.3.3    防爆清扫口安装，应符合下列要求：
1  当采用防护盖板时，盖板应采用厚度大于 3mm 的镀锌或镀铬钢板制作；其表面
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应光洁，安装应严密；
2  清扫口安装高度应低于周围地面 3～5mm。
10.3.4    与工程外部相连的管道的控制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于 操作，启闭灵活，有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于 1MPa。控制阀门在安装 前，应逐个进行强度和严密性检验。
10.3.5    各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确。
10.4.1    电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时，应清除管内积水、杂物。在管内两端应采 用密封材料充填，填料应捣固密实。
10.4.2    电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时，应在墙两侧设置过线盒， 盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封，并加盖板。
10.5.3    排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。 柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。
10.5.4    排烟管的安装，应符合下列规定：
1  坡度应大于 0.5％，放水阀应设在最低处；
2  清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；
3  当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；
4  排烟管与排烟道连接处，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。
11.1.1    基础表面应光滑、平整，并应设有坡向四周的坡度。
11.1.2    基础混凝土养护 14d 后，方可安装设备；二次浇筑混凝土养护 28d 后，设备方 可运转。
11.1.3    混凝土设备基础的允许偏差，应符合表 11.1.3 的规定。
表 11.1.3    混凝土设备基础的允许偏差
	项    目
	允许偏差(mm)

	坐标位置(纵横轴线)
	20

	不同平面的标高
	0，－20

	平面外形尺寸
	±20

	平面水平度
	每 lm
	5

	
	全长
	10

	垂直度
	每 1m
	5

	
	全高
	10

	预埋地脚螺栓
	顶部标高
	+20，0

	
	中心距
	±2

	
预留地脚螺栓孔
	中心线位置
	10

	
	深度
	+20，0

	
	垂直度
	10


11.2.1    通风机安装应符合下列规定：
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1  风机试运转时，叶轮旋转方向正确，经不少于 2h 运转后，滑动轴承温升不超过 35℃,最高温度不超过 70℃;滚动轴承温升不超过 40℃,最高温度不超过 80℃。
2  离心风机与减振台座接触紧密，螺栓拧紧，并有防松装置；
3  管道风机采用减振吊架安装时，风机与减振吊架连接紧密，牢固可靠；采用 支、托架安装时，风机与减振器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。
11.2.4    过滤器、纸除尘器、过滤吸收器安装应符合下列规定：
1  各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求；
2  各种设备的安装方向必须正确；
3  设备与管路连接时，宜采用整体性的橡皮软管接头，并不得漏气；固定支架应 平正、稳定；
4  过滤器的安装应固定牢固，过滤器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙；
5  纸除尘器和过滤吸收器的安装，应固定牢固，位置准确，连接严密。
11.2.5    消声器安装应符合下列规定：
1  消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸正确，隔板与壁板结合处贴紧，外壳严 密不漏；
2  消声器安装方向必须正确，并单独设置支(吊)架；
3  消声片单体安装后固端必须牢固，片距均匀；
4  消声片状材料粘贴牢固、平整，散状材料充填均匀、无明显下沉；
5  消声复面材料顺气流方向拼接，无损坏；穿孔板无毛刺，孔距排列均匀。
11.2.6    密闭阀门安装，应符合下列规定：
1  安装前应进行检查，其密闭性能应符合产品技术要求；
2  安装时，阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致；
3  开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置应相同，启闭手柄的操作位置应准 确；
4  阀门应用吊钩或支架固定，吊钩不得吊在手柄及锁紧装置上。
11.2.7    密闭阀门安装的允许偏差，应符合表 11.2.7 的规定。
表 11.2.7    密闭阀门安装的允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)

	坐标
	3

	标高
	±3


11.2.8    测压装置安装，应符合下列规定：
1  测压管连接应采用焊接，并应满焊、不漏气；
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2  管路阀门与配件连接应严密；
3  测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定；
4  测压仪器应保持水平安置。
11.3.1    口部冲洗阀安装，应符合下列规定：
1  暗装管道时，冲洗阀不应突出墙面；
2  明装管道时，冲洗阀应与墙面平行；
3  冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。
11.3.3    自备水源井必须设置井盖；在地下水位高于工程底板或有压力水区域，必须加 设密闭盖板。
11.3.4    防爆波闸阀安装，应符合下列规定：
1  闸阀宜在防爆波井浇筑前安装；
2  闸阀与管道应采用法兰连接；闸阀的阀杆应朝上，两端法兰盘应对称紧固。
3  闸阀应启闭灵活，严密不漏；
4  闸阀开启方向应标示清晰，止回阀安装方向应正确。
11.3.5    防爆防毒化粪池管道安装，应符合下列规定：
1  进、出水管应选用给水铸铁管；铸铁管应无裂纹、铸疤等缺陷；
2  三通管应固定牢固、平直，其上部应用密闭盖板封堵。
11.3.6    排水水封井管道安装，应符合下列规定：
1  水封井盖板应严密，并易于开启；
2  进、出水管的安装位置应正确，接头应严密牢固；
3  进、出水管的弯头应伸入水封面以下 300mm。
11.4.8    电气接地装置安装，应符合下列规定：
1  应利用钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体，用作自然接地体的钢筋网应焊接 成整体；
2  当采用自然接地体不能满足要求时，宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀 锌钢板作人工接地体，并不得损坏防水层；
3  不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时，应从不同口部或不同方向引 进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时，应做防护密闭处理。
11.5.5    设备安装时，严禁采用明火施工。
11.5.6    配电箱、板，严禁采用可燃材料制作。
11.5.7    发热器件必须进行防火隔热处理，严禁直接安装在建筑装修层上。
11.5.9    处于易爆场所的电气设备，应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设，导线接头
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不得设在易爆场所。
11.5.10    在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设，导线接头应采用密封金属接线盒。
11.6.1    通风系统试验应符合下列规定：
1  防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验，充气加压 5.06×104Pa，保持 5min 不漏 气；
2  过滤吸收器的气密性试验，充气加压 1.06×104Pa 后 5min 内下降值不大于 660Pa；
3  过滤式通风工程的超压试验，超压值应为 30～50Pa；
4  清洁式、过滤式和隔绝式通风方式相互转换运行，各种通风方式的进风、送风、 排风及回风的风量和风压，满足设计要求；
5  各主要房间的温度和相对湿度应满足平时使用要求。
11.6.2    给水排水设备检验应符合下列规定：
1  管道、配件及附件的规格、数量、标高等符合设计要求；各种阀门安装位置及方 向正确，启闭灵活；
2  管道坡度符合设计要求；
3  给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统无漏水；
4  给水排水机械设备及卫生器具的规格、型号、安装位置、标高等符合设计要求；
5  地漏、检查口、清扫口的数量、规格、位置、标高等符合设计要求；
6  防爆波闸阀型号、规格符合设计要求；闸阀启闭灵活，指示明显、正确；
7  防爆防毒化粪池、水封井密封性能良好，管道畅通；
8  防爆波密闭堵板密封良好。
11.6.3    给水排水系统试验应符合下列规定：
1  清洁式通风时，水泵的供水量符合设计要求；
2  过滤式通风时，洗消用水量、饮用水量符合设计要求；
3  柴油发电机组、空调机冷却设备的进、出水温度、供水量等符合设计要求；
4  水库或油库，当贮满水或油时，在 24h 内液位无明显下降，在规定时间内能将水 或油排净；
5  渗水井的渗水量符合设计要求。
11.6.4    电气系统试验应包括下列内容：
1  检查电源切换的可靠性和切换时间；
2  测定设备运行总负荷；
[bookmark: _GoBack]3  检查事故照明及疏散指示电源的可靠性；
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